Rubriques Connexes

# Paramètres d'Adresse Publique

Sur la page Adresses Publiques de l'assistant Dimension Setup Wizard, spécifiez si Dimension a une adresse IP publique ou s'il est derrière un périphérique NAT.

1. Pour utiliser une adresse IP publique pour Dimension, sélectionnez Oui, le serveur Dimension a une adresse IP publique.
2. Pour placer Dimension derrière une passerelle Firebox ou un autre périphérique NAT, sélectionnez Non, le serveur Dimension est derrière un Firebox.
3. Dans la zone de texte FQDN ou Adresse IP, saisissez le FQDN ou l'adresse IP du périphérique NAT.
4. (Facultatif) Changer le port pour les connexions à Dimension.
5. Cliquez sur Suivant.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique