Rubriques Connexes

# Mettre à jour la Région Sans fil pour un Périphérique Sans fil

Vous pouvez mettre à jour la région de la radio sans fil d'un Firebox sans fil dans Firebox System Manager.

Pour mettre à jour les informations sur le pays de la radio sans fil :

1. Démarrer Firebox System Manager pour votre périphérique.
2. Sélectionnez Outils > Mettre à Jour la Région de Radio Sans Fil.
   Si vous êtes connecté au périphérique en tant qu'utilisateur Contrôle de Périphérique, la boîte de dialogue Mettre à Jour la Région de la Radio Sans Fil apparait. Si vous êtes connecté en tant qu'Administrateur de Périphérique, le périphérique sans fil contacte un serveur WatchGuard pour déterminer la région d'exploitation active.
3. Dans la zone de texte Nom d'Utilisateur, entrez le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur utilisant les informations d'identification d'un Administrateur de Périphérique.
4. Dans la zone de texte Mot de Passe, entrez le mot de passe du compte d'utilisateur.
5. Dans la liste déroulante Serveur d'Authentification, sélectionnez le serveur d'authentification du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
6. Si vous sélectionnez un serveur d'authentification Active Directory, entrez dans la zone de texte Domaine le domaine du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
7. Cliquez sur OK.
   Le périphérique sans fil contacte un serveur WatchGuard pour déterminer la région d'exploitation active.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la radio sans fil d'un Firebox sans fil, voir À propos des paramètres radio sans fil.

#### Voir aussi

À propos de la Configuration d'un Périphérique Sans Fil Firebox

À propos des paramètres radio sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique