Rubriques Connexes

# Configurer les Paramètres du Protocole STP dans le CLI

Vous pouvez activer le protocole STP dans les paramètres d'un pont LAN, d'un VLAN ou du mode pont. Pour de plus amples informations concernant le protocole STP, consultez la rubrique À Propos du Protocole STP.

Pour modifier les paramètres par défaut du protocole STP, il est nécessaire d'utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) Fireware. Pour obtenir des informations détaillées concernant les commandes CLI relatives au protocole STP, consultez la Référence Command Line Interface Fireware.

## Paramètres par défaut

Lorsque vous activez le protocole STP, le Firebox utilise les paramètres STP par défaut suivants :

- Priorité du pont — 32768
- Délai de transfert du pont — 15 secondes
- Durée « hello » — 2 secondes
- Durée maximale du message — 20
- Durée de vieillissement — 300
- Priorité du port — 128

## Commandes CLI

La CLI Fireware vous permet de modifier les paramètres par défaut du protocole STP.

La valeur hello peut uniquement être configurée sur le pont racine.

Mode pont

Configurez les paramètres du mode pont avec la commande network-mode bridge spanning-tree.

Pour paramétrer le temporisateur de vieillissement, utilisez la commande network-mode bridge aging.

Pour afficher le résumé des paramètres STP, lancez la commande d'interface puis la commande show stp.

Pont réseau

Lancez la commande bridge pour modifier le pont puis la commande spanning-tree pour modifier ses paramètres.

Pour afficher le résumé des paramètres STP, lancez la commande show bridge.

VLAN

Lancez la commande vlan pour modifier le VLAN puis la commande spanning-tree pour modifier ses paramètres.

Pour afficher le résumé des paramètres STP, lancez la commande show vlan.

#### Voir aussi

Créer une Configuration de Pont Réseau

Mode Pont

Définir un Nouveau VLAN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique