Rubriques Connexes

# Ajouter une Stratégie HTTPS pour les Connexions au Web UI de Point d'Accès

Si la connexion de votre ordinateur de gestion à votre périphérique AP est acheminée par votre Firebox, il est possible que vous deviez ajouter une stratégie de filtrage de paquet à la configuration de votre Firebox pour autoriser votre ordinateur de gestion à se connecter au Web UI du Point d'Accès de WatchGuard.

Pour autoriser des connexions au périphérique AP sur un VLAN de tout réseau approuvé :

1. Ajoutez une stratégie de filtrage de paquet de HTTPS .
2. Dans la liste De, ajoutez l'alias de Tout-Approuvé .
   Pour autorise les connexions au Web UI de point d'accès d'une interface de réseau spécifique uniquement, ajoutez ce nom d'interface à la liste De.
3. Dans la liste À, ajoutez l'interface à laquelle votre périphérique AP est connecté. Il peut s'agir d'une interface physique ou d'une interface VLAN.
   - Si vous n'utilisez le marquage de VLAN, ajoutez l'interface Firebox à laquelle vous voulez que votre périphérique AP se connecte.
   - Si vous utilisez le marquage VLAN, ajoutez le VLAN non marqué que vous avez configuré dans les connexions de gestion de vos périphériques AP.

#### Voir aussi

Utiliser le Web UI de point d'accès WatchGuard

Configurer des VLAN pour les périphériques WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique