Rubriques Connexes

# Configurer un Routage IPv6 avec OSPFv3

Utilisez OSPFv3 pour configurer le routage dynamique pour IPv6.

La zone OSPFv3 et les commandes access-list ne sont pas prises en charge.

Pour configurer OSPFv3 dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Dynamique.
   La page Routage Dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet OSPFv3.

2. Activez la case à cocher Activer.
3. Copiez et collez votre fichier de configuration de démon de routage dans la zone de texte.

Pour plus d'informations, voir À propos des fichiers de configuration de démon de routage.

6. Cliquez sur Sauvegarder.
   Si nécessaire, Fireware XTM ajoute automatiquement la stratégie de routage dynamique requise ou active une stratégie de routage dynamique OSPF existante (le cas échéant).

Pour configurer OSPFv3 dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Dynamique.
   La boîte de dialogue Configuration du Routage Dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet OSPFv3.

2. Cochez la case Activer OSPF.
3. Cliquez sur Importer pour importer un fichier de configuration de démon de routage, ou copiez et collez votre fichier de configuration dans la zone de texte.

Pour plus d'informations, voir À propos des fichiers de configuration de démon de routage.

1. Cliquez sur OK.
   S'il n'existe pas de stratégie de routage dynamique active, Policy Manager vous demande si vous souhaitez ajouter la stratégie requise.
2. Cliquez sur Oui pour ajouter la stratégie de routage dynamique requise.
   Policy Manager ajoute la stratégie de routage dynamique requise ou active une stratégie OSPF existante (le cas échéant).

Pour OSPFv3, la stratégie de routage dynamique qui est automatiquement créée s'appelle DR-OSPFv3-Allow. Vous pouvez modifier cette stratégie pour ajouter une authentification et restreindre la stratégie à une écoute sur les interfaces appropriées uniquement. La stratégie DR-OSPFv3-Allow est configurée pour autoriser les multidiffusions OSPF vers les adresses de multidiffusion réservées à OSPFv3, FF02::5 and FF02::6.

Une fois le Firebox et le routeur BGP configurés, vous pouvez consulter la table de routage IPv6 pour vérifier que le Firebox ait bien reçu les mises à jour de route de la part du routeur OSPFv3.

Dans Firebox System Manager, sélectionnez l'onglet Rapport d'État pour afficher les routes dynamiques.

Dans Fireware Web UI, sélectionnez État du Système > Routes pour afficher les routes dynamiques.

#### Voir aussi

À Propos du Protocole OSPF et OSPFv3 (Open Shortest Path First)

Commandes OSPF

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique