Rubriques Connexes

# Spécifications de spamBlocker

Avant d'activer spamBlocker, vous devez avoir :

- Une clé de fonctionnalité spamBlocker — Pour obtenir une clé de fonctionnalité, contactez votre revendeur WatchGuard.
- Serveur de messagerie POP3, IMAP ou SMTP — spamBlocker utilise les proxies SMTP, IMAP et POP3 de WatchGuard pour analyser les e-mails que vous recevez. Vous devez configurer au moins un proxy POP3, IMAP ou SMTP avant de configurer le service spamBlocker. Si vous disposez de plusieurs stratégies de proxy POP3, IMAP ou SMTP, spamBlocker les utilise toutes.
- DNS configuré sur votre Firebox — Dans Fireware Web UI, sélectionnez Réseau > Interfaces. Dans la liste Serveurs DNS, ajoutez les adresses IP des serveurs DNS utilisés par votre Firebox pour résoudre les noms d'hôtes.
  Dans Policy Manager, sélectionnez Réseau > Configuration. Cliquez sur l'onglet WINS/DNS et saisissez les adresses IP des serveurs DNS utilisés par votre Firebox pour résoudre les noms d'hôtes.
- Une connexion à Internet

Fireware prend en charge IPv6 pour les stratégies de proxy et les services d'abonnement. spamBlocker utilise IPv4 pour se connecter au serveur de mise à jour des signatures. Si votre Firebox est configuré en mode IPv6, vous devez configurer son interface externe avec une adresse IPv4 et une adresse IPv6.

#### Voir aussi

Activer et Configurer spamBlocker

Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS

À propos des Clés de Fonctionnalité

À propos de spamBlocker

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique