Rubriques Connexes

# Fireware sur un Périphérique FireboxV ou XTMv

Les FirewareV et XTMv sont des modèles de Firebox conçus pour fonctionner sous les environnements VMware ESXI ou Microsoft Hyper-V. Ces modèles sont basés sur le même système d'exploitation Fireware et peuvent être administrés par le même logiciel de gestion que les autres Firebox. Vous pouvez utiliser WatchGuard System Manager, Fireware Web UI, et Command Line Interface (CLI) pour gérer une machine virtuelle XTMv ou FireboxV de la même manière que vous gérez tout autre Firebox.

Pour plus d'informations sur FireboxV et XTMv, consultez Introduction à FireboxV et XTMv.

## Mises à Niveau du Système d'Exploitation de FireboxV et XTMv

Le processus de mise à niveau du système d'exploitation Fireware pour un périphérique FireboxV ou XTMv est le même que pour tout autre Firebox. Pour de plus amples informations, voir Mettre à niveau le système d'exploitation Fireware ou WatchGuard System Manager.

Vous ne pouvez pas mettre à niveau une machine virtuelle XTMv depuis Fireware v11.10.x ou inférieure à Fireware v11.11 ou supérieure.

La machine virtuelle XTMv pour Fireware v11.10.x et inférieure est de 32 bits. La machine virtuelle XTMv pour Fireware v11.11 et supérieure est de 64 bits. Par conséquent, vous ne pouvez pas mettre à niveau une VM XTMv depuis Fireware v11.10.x ou inférieure à Fireware v11.11 ou supérieure. Au lieu de cela, vous devez installer une nouvelle machine virtuelle Fireware v11.11 XTMv 64 bits. Ensuite, à partir de Policy Manager, vous pouvez déplacer la configuration existante de la machine virtuelle XTMv 32 bits à la machine virtuelle XTMv 64 bits. Pour plus d'informations sur la façon de déplacer une configuration vers un nouveau périphérique, consultez Déplacer une Configuration vers un Nouveau Firebox.

## Mises à Niveau des Périphériques FireboxV et XTMv

Lorsque vous activez votre périphérique FireboxV ou XTMv, une clé de fonctionnalité est générée. La clé de fonctionnalité active les capacités de Fireware pour le modèle que vous avez sous licence. La clé de fonctionnalité est installée sur le Firebox durant l'installation.

Pour mettre à niveau votre périphérique FireboxV ou XTMv à partir d'un modèle vers un autre, vous devez déployer la machine virtuelle pour le nouveau modèle puis utiliser Policy Manager pour déplacer la configuration de l'ancien modèle vers le nouveau. La procédure à suivre est la même que l'étape pour déplacer la configuration entre deux périphériques physiques Firebox. Pour plus d'informations, voir Déplacer une Configuration vers un Nouveau Firebox.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique