Rubriques Connexes

# À propos de la configuration Mobile VPN

Lorsque vous configurez un Mobile VPN, vous devez commencer par configurer le Firebox avant de configurer les ordinateurs clients. Quel que soit le type de Mobile VPN que vous choisissez, vous devez passer par cinq étapes de configuration identiques. Les détails de chacune des étapes sont différents pour chaque type de VPN.

1. Activer Mobile VPN dans Policy Manager.
2. Définir des paramètres VPN pour le nouveau tunnel.
3. Sélectionner et configurer la méthode d'authentification pour les utilisateurs Mobile VPN.
4. Définir les stratégies et les ressources.
5. Configurer ordinateurs clients.

- Pour Mobile VPN with IPSec et Mobile VPN with SSL, installez le logiciel client et le fichier de configuration.
- Pour Mobile VPN with L2TP, configurez manuellement la connexion L2TP dans les paramètres réseau de l'ordinateur client.

Pour de plus amples informations concernant chaque type de Mobile VPN, voir :

- Mobile VPN with IPSec
- Mobile VPN with SSL
- Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique