Rubriques Connexes

# Configurer une Interface Approuvée ou Facultative

Une interface approuvée ou facultative est utilisée pour connecter votre Firebox à un réseau à l'intérieur de votre organisation.

Si vous utilisez Fireware Web UI pour modifier l'adresse IP de l'interface à laquelle vous êtes actuellement connecté, vous pouvez perdre votre connexion au Web UI.

Pour configurer une interface réseau approuvée ou facultative, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La boîte de dialogue Interfaces réseau apparaît.
2. Sélectionnez une interface et cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Configuration de l'interface apparaît.
3. Dans la zone de texte Nom de l'interface (alias), vous pouvez utiliser le nom par défaut ou le modifier pour qu'il reflète plus précisément votre réseau.
   Vérifiez que le nom est unique parmi les noms d'interfaces, des tunnels et des groupes Mobile VPN. Vous pouvez utiliser cet alias avec d'autres fonctions, des stratégies de proxy par exemple, pour gérer le trafic réseau de cette interface.
4. (Facultatif) Dans la zone de texte Description de l'interface, décrivez l'interface.
5. Dans la liste déroulante Type d'interface, sélectionnez Approuvé ou Facultatif.
6. Dans la zone de texte Adresse IP, saisissez l'adresse IPv4 dans la notation de barre oblique. Pour obtenir plus d'informations sur les adresses IP à utiliser pour les réseaux approuvés et facultatifs, voir À propos des Adresses IP Privées.
7. Configurez d'autres paramètres d'interface.
   - Pour obtenir des informations sur l'attribution automatique des adresses IPv4 aux clients qui se connectent à une interface approuvée ou facultative, voir Configurer un Serveur DHCP IPv4 ou Configurer le Relais DHCP.
   - Pour obtenir des informations sur l'utilisation de plusieurs adresses IPv4 sur une seule interface réseau physique, voir Ajouter une Adresse IP d'un Réseau Secondaire.
   - Pour obtenir des informations sur la configuration d'une interface de sorte à utiliser une adresse IPv6, voir Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative.
8. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer une interface réseau approuvée ou facultative, à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez une interface et cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Paramètres de l'interface s'ouvre.
3. Dans la zone de texte Nom de l'interface (alias), vous pouvez utiliser le nom par défaut ou le modifier pour qu'il reflète plus précisément votre réseau.
   Vérifiez que le nom est unique parmi les noms d'interfaces, des tunnels et des groupes Mobile VPN. Vous pouvez utiliser cet alias avec d'autres fonctions, des stratégies de proxy par exemple, pour gérer le trafic réseau de cette interface.
4. (Facultatif) Dans la zone de texte Description de l'interface, décrivez l'interface.
5. Dans la liste déroulante Type d'interface, sélectionnez Approuvé ou Facultatif.
6. Dans la zone de texte Adresse IP, saisissez l'adresse IPv4 dans la notation de barre oblique. Pour obtenir plus d'informations sur les adresses IP à utiliser pour les réseaux approuvés et facultatifs, voir À propos des Adresses IP Privées.
7. Configurez d'autres paramètres d'interface.
   - Pour obtenir des informations sur l'attribution automatique des adresses IPv4 aux clients qui se connectent à une interface approuvée ou facultative, voir Configurer un Serveur DHCP IPv4 ou Configurer le Relais DHCP.
   - Pour obtenir des informations sur l'utilisation de plusieurs adresses IPv4 sur une seule interface réseau physique, voir Ajouter une Adresse IP d'un Réseau Secondaire.
   - Pour obtenir des informations sur la configuration d'une interface de sorte à utiliser une adresse IPv6, voir Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative.
8. Cliquez sur OK.

#### Voir aussi

Paramètres d'interface standard

À propos des paramètres d'interface avancés

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique