Rubriques Connexes

# Réinitialiser un Firebox

Si votre Firebox présente un problème de configuration ou si vous souhaitez simplement créer une nouvelle configuration, vous pouvez restaurer ses paramètres usine par défaut. Par exemple, si vous ne connaissez pas le mot de passe de configuration, ou si une coupure de courant a détérioré le Système d'Exploitation Fireware, vous pouvez utiliser l'assistant Quick Setup Wizard ou Web Setup Wizard pour redéfinir votre configuration ou restaurer une configuration enregistrée.

Après avoir effectué cette procédure de réinitialisation :

- Le périphérique est restauré à ses paramètres usine par défaut.
- L'interface 0 est activée comme interface externe, comme client DHCP.
- L'interface 1 est activée comme interface approuvée avec l'adresse IP 10.0.1.1 et le serveur DHCP est activé.
- L'interface 32 est activée comme interface approuvée avec l'adresse IP 10.0.32.1 et le serveur DHCP est activé (Firebox M5600 uniquement).
- Les comptes d'utilisateurs de gestion par défaut état et admin sont disponibles, avec les mots de passe par défaut.
- L'assistant Web Setup Wizard démarre automatiquement lorsque vous vous connectez à la Fireware Web UI.
- Le périphérique est détectable par l'assistant WSM Quick Setup Wizard.
- Le périphérique est détectable comme un nouveau membre de FireCluster (s'il prend en charge FireCluster). Pour plus d'informations sur la détection du périphérique par FireCluster, voir Découvrir un membre de cluster.

L'état de la clé de fonctionnalité après une réinitialisation du Firebox dépend du modèle de périphérique :

Pour les périphériques XTM qui ont un écran LCD sur le panneau avant

La clé de fonctionnalité précédemment installée n'est pas supprimée lorsque le périphérique est démarré en mode sans échec.

Pour les modèles Firebox et XTM qui ne disposent pas d'écran LCD

La clé de fonctionnalité précédemment installée est supprimée. Lorsque le Firebox redémarre, si l'interface 0 est connectée au réseau et peut obtenir une adresse DHCP, le Firebox tente automatiquement de télécharger la clé de fonctionnalité la plus récente auprès de WatchGuard.

Pour obtenir une description complète des paramètres usine par défaut, consultez À propos des paramètres usine par défaut.

## Les étapes de réinitialisation par modèle

Veillez à suivre toutes les étapes. Pour finir, vous devez relancer votre périphérique une deuxième fois pour le redémarrer avant de pouvoir le rebrancher. L'adresse IP de l'interface approuvée devient 10.0.1.1. Pour plus d'informations, voir À propos des paramètres usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut d'un Firebox T10, T30, T50 ou T70 :

1. Mettez Firebox hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du Firebox.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, mettez le Firebox sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne mettez pas le Firebox hors tension pour le moment.
6. Attendez que le processus de réinitialisation se termine. Cela peut prendre jusqu'à 70 secondes. Une fois la réinitialisation terminée, le voyant Attn reste allumé mais il cesse de clignoter.
7. Mettez Firebox hors tension.
8. Mettez le Firebox sous tension.
   Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres d’usine par défaut d'un périphérique Firebox M200 ou M300 :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'avant du périphérique.
   Après cinq secondes, le voyant Arm est rouge.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge ou est éteint.
   Après 40 secondes, le voyant Arm commence à clignoter en vert.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote vert une fois par seconde.
6. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
7. Attendez que le voyant Arm clignote rouge.
8. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser pendant cinq secondes pour redémarrer le périphérique.
   Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres usine par défaut d'un Firebox M370, M400, M470, M500, M570, M670, M4600 ou M5600 :

Avant de réinitialiser un Firebox M5600, assurez-vous d'avoir installé un module d'interface dans l'emplacement A. Pour de plus amples informations, consultez À propos des Interfaces Modulaires.

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pendant cinq secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du périphérique et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
   le voyant Arm est rouge.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge.
   le voyant Arm commence à clignoter en vert.
6. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote vert une fois par seconde.
7. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
8. Attendez que le voyant Arm clignote rouge.
9. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt pendant cinq secondes pour mettre le périphérique hors tension.
10. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
    Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres d’usine par défaut du périphérique Firebox M440 :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pendant trois secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du périphérique et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
6. Relâchez le bouton Réinitialiser.
7. Patientez jusqu'à ce que le voyant Attn reste allumé et ne clignote pas.
8. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt pendant trois secondes pour mettre le périphérique hors tension.
9. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
   Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres d’usine par défaut (mode sans échec) de n'importe quel périphérique XTM à écran LCD :

1. Mettez le périphérique XTM hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton flèche vers le bas situé sur le panneau avant du périphérique pendant que vous mettez le périphérique sous tension.
3. Continuez de maintenir enfoncé le bouton fléché vers le bas jusqu'à ce que le message Démarrage en Mode Sans Échec apparaisse sur l'écran LCD.

Lorsqu'un périphérique XTM démarre en mode sans échec, l'écran LCD affiche le numéro de modèle suivi du mot safe (sans échec). Lorsque vous démarrez un périphérique en mode sans échec :

- Le périphérique utilise temporairement les paramètres usine par défaut de réseau et de sécurité. En mode sans échec, l'adresse IP de l'interface 1 est 10.0.1.1.
- La clé de fonctionnalité active n'est pas supprimée. Si vous exécutez l'assistant Quick Setup Wizard pour créer une nouvelle configuration, la clé de fonctionnalité précédemment installée est utilisée.
- Votre configuration actuelle n'est supprimée que si vous enregistrez un nouveau fichier de configuration sur le périphérique XTM. Si vous redémarrez le périphérique avant d'avoir enregistré une nouvelle configuration, l'ancienne configuration sera utilisée

Pour restaurer les paramètres usine par défaut d'un périphérique XTM 21, 22 ou 23 :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser, rebranchez l'alimentation électrique ou mettez le périphérique sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant une minute ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter. Puis, relâchez le bouton. Ne mettez pas le périphérique hors tension.
   Sur certains périphériques XTM 2 Series, le voyant Attn ne clignote pas.
5. Attendez trois minutes que le processus de réinitialisation se termine. Une fois la réinitialisation terminée, le voyant Attn reste allumé mais il cesse de clignoter.
6. Déconnectez l'alimentation.
7. Remettez le périphérique sous tension.
   Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres usine par défaut d'un périphérique XTM 25 ou XTM 26 :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser, rebranchez l'alimentation électrique ou mettez le périphérique sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter. Puis, relâchez le bouton. Ne mettez pas le périphérique hors tension.
   Sur certains périphériques XTM 2 Series, le voyant Attn ne clignote pas.
5. Attendez deux minutes que le processus de réinitialisation se termine. Une fois la réinitialisation terminée, le voyant Attn reste allumé mais il cesse de clignoter.
6. Déconnectez l'alimentation.
7. Remettez le périphérique sous tension.
   Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres usine par défaut d'un périphérique XTM 33 :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser, rebranchez l'alimentation électrique ou mettez le périphérique sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter. Puis, relâchez le bouton. Ne mettez pas le périphérique hors tension.
   Sur certains périphériques XTM 33, le témoin Attn ne clignote pas.
5. Attendez trois minutes et demie que le processus de réinitialisation se termine. Une fois la réinitialisation terminée, le voyant Attn reste allumé mais il cesse de clignoter.
6. Déconnectez l'alimentation.
7. Remettez le périphérique sous tension.
   Le Firebox redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut d'un FireboxV ou d'une machine virtuelle XTMv :

Pour restaurer un FireboxV ou un XTMv VM (machine virtuelle), vous devez exécuter la commande restore factory-default de Fireware CLI.

Pour plus d'informations, voir Restaurer les Paramètres Usine par Défaut d'un FireboxV ou XTMv.

Une fois les paramètres usine par défaut rétablis, vous pourrez connecter votre ordinateur à l'interface 1 et utiliser l'assistant Quick Setup Wizard ou Web Setup Wizard pour créer une configuration de base ou restaurer une image de sauvegarde enregistrée.

Pour plus d'informations, voir À propos des Assistants d'Installation Firebox.

## Didacticiels vidéo

Consultez la page de Didacticiels Vidéo sur le site de WatchGuard, vous y trouverez des didacticiels vidéo sur la réinitialisation de nombreux modèles Firebox.

#### Voir aussi

Restaurer une Image de Sauvegarde du Firebox

Utiliser un lecteur USB pour la sauvegarde et la restauration du système

Restaurer automatiquement une image de sauvegarde à partir d'un lecteur USB

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique