Rubriques Connexes

# À Propos des Adresses IP Dynamiques sur l'Interface Externe

Si vous voulez que l'interface externe de votre Firebox utilise une adresse IP dynamique, vous devez configurer le Firebox en mode routé lorsque vous utilisez l'assistant Quick Setup Wizard.

Si vous sélectionnez le protocole DHCP, le Firebox demande à un serveur DHCP contrôlé par votre fournisseur de services Internet de lui fournir son adresse IP, sa passerelle et son masque de réseau. Ce serveur peut également fournir des informations de serveur DNS au Firebox. S'il ne vous procure pas ces informations, vous devez les ajouter manuellement à votre configuration. Si nécessaire, vous pouvez modifier les adresses IP fournies par votre fournisseur de services Internet.

Vous pouvez également utiliser le protocole PPPoE. Comme avec le protocole DHCP, le Firebox établit une connexion PPPoE au serveur PPPoE de votre fournisseur de services Internet. Cette connexion configure automatiquement votre adresse IP, votre passerelle et votre masque réseau.

Si vous utilisez le protocole PPPoE sur l'interface externe, vous devez posséder le nom d'utilisateur et le mot de passe PPP lors de la configuration de votre réseau. Si votre fournisseur de services Internet vous donne un nom de domaine à utiliser, entrez votre nom d'utilisateur au format utilisateur@domaine lors de l'utilisation de l'Assistant Quick Setup Wizard.

Une adresse IP statique est nécessaire pour que le Firebox puisse utiliser certaines fonctions. Lorsque vous configurez le Firebox pour recevoir des adresses IP dynamiques, le périphérique ne peut pas utiliser ces fonctions :

- FireCluster
- Mode d'insertion
- 1-to-1 NAT sur une interface externe

#### Voir aussi

Adresses IP Statiques et Dynamiques

Mode de routage mixte

Configurer une interface externe

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique