Rubriques Connexes

# Installer les Serveurs WatchGuard sur des Ordinateurs Dotés de Pare-FEu de Bureau

Les pare-feux de bureau peuvent bloquer les ports nécessaires au fonctionnement des composants du serveur WatchGuard. Avant d'installer Management Server, Log Server, Report Server, Quarantine Server ou WebBlocker Server sur un ordinateur doté d'un pare-feu de bureau actif, vous devrez peut-être ouvrir les ports nécessaires sur le pare-feu de bureau. Les utilisateurs du Pare-feu Windows n'ont pas besoin de modifier leur configuration, car le programme d'installation ouvre les ports nécessaires automatiquement.

Le tableau suivant indique les ports que vous devez ouvrir sur un pare-feu de bureau.

Type de serveur/Logiciel système | Protocole/Port
--- | ---
Management Server | TCP 4109, TCP 4110, TCP 4112, TCP 4113
Log Server | TCP 4115
WebBlocker Server | TCP 5003, UDP 5003
Quarantine Server | TCP 4119, TCP 4120
Report Server | TCP 4122
Log Server | TCP 4121
WatchGuard WebCenter | TCP 4130

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique