Rubriques Connexes

# Configurer l'Agrégation des Liens d'un FireCluster

Une interface de regroupement des liaisons (Link Agrégation - LA) est un groupe d'interfaces physiques que vous configurez afin qu'elles fonctionnent ensemble, comme une interface logique simple. Vous ne pouvez configurer une interface d'agrégation des liens que sur un périphérique Firebox configuré en mode routage mixte. Lorsque vous utilisez l'agrégation des liens, vous connectez les interfaces d'agrégation des liens à un commutateur et configurez le commutateur connecté afin qu'il utilise le même mode d'agrégation des liens et la même vitesse de connexion.

Cet exemple décrit comment configurer deux interfaces d'agrégation de liens pour un FireCluster et les groupes d'agrégation de liens des routeurs connectés.

Dans cet exemple :

- Les interfaces 0 et 1 sont membres d'une interface d'agrégation de liens externe qui se connecte à Internet.
- Les interfaces 2 et 3 sont membres d'une interface d'agrégation de liens interne qui se connecte à un réseau approuvé.
- Chaque commutateur connecté est configuré avec deux groupes d'agrégation de liens, un pour chaque ensemble d'interfaces qui se connectent à chaque membre du cluster.

## Configurer les Interfaces d'Agrégation de Liens

Ajoutez deux interfaces d'agrégation de liens ayant des interfaces physiques comme membres. Vous pouvez configurer chaque interface d'agrégation de liens en mode Statique ou Dynamique (802.3ad). Dans cet exemple, chaque interface d'agrégation de liens possède deux interfaces physiques membres.

- Interfaces 0 et 1 sont des membres de AL-Externe
- Interfaces 2 et 3 sont des membres de AL-Approuvée

## Configurer l'Interface de Gestion FireCluster

Pour gérer ce FireCluster depuis le réseau approuvé, configurez l'interface de gestion de FireCluster pour qu'elle utilise l'interface d'agrégation de liens approuvée.

1. Paramétrez l'interface du cluster pour qu'elle utilise l'interface d'agrégation de liens approuvée.
   Dans cet exemple, l'interface est AL-Approuvée.

1. Pour chaque membre du cluster, les Adresses IP de Gestion doivent être une adresse IP du sous-réseau de l'interface d'agrégation de liens approuvée.
   Dans cet exemple, l'adresse IP de AL-Approuvée est 10.0.100.1/24 donc les adresses IP de gestion se trouvent également sur le sous-réseau 10.0.100.0/24.

## Configurer les Commutateurs Connectés

Sur chaque commutateur connecté, configurez des groupes d'agrégation de liens distincts pour les ports qui se connectent à chaque membre du cluster.

Pour configurer le commutateur pour les membres de l'interface d'agrégation de liens externe :

1. Connectez les interfaces 0 et 1 de chaque membre du cluster à un commutateur situé entre le FireCluster et Internet.
2. Sur le commutateur, configurez deux groupes d'agrégation de liens, l'un pour les ports qui se connectent au Membre1 et l'autre pour les ports qui se connectent au Membre2.

Pour configurer le commutateur pour les membres de l'interface d'agrégation de liens approuvée :

1. Connectez les interfaces 2 et 3 de chaque membre du cluster à un commutateur situé entre le FireCluster et le réseau approuvé.
2. Sur le commutateur, configurez deux groupes d'agrégation de liens, l'un pour les ports qui se connectent au Membre1 et l'autre pour les ports qui se connectent au Membre2.

#### Voir aussi

À propos du regroupement des liaisons

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique