Rubriques Connexes

# Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS

Votre Firebox partage les adresses IP des serveurs WINS (Windows Internet Name Server) et DNS (Domain Name System) pour certaines fonctionnalités. Il s'agit de DHCP et de Mobile VPN. Les serveurs WINS et DNS doivent être accessibles depuis l'interface approuvée du Firebox.

Ces informations sont utilisées pour deux raisons :

- Le Firebox utilise le serveur DNS de manière à résoudre les noms en adresses IP pour les VPN IPSec ainsi que pour le bon fonctionnement des fonctionnalités spamBlocker, Gateway AV et IPS.
- Les entrées WINS et DNS sont utilisées par les clients DHCP sur le réseau approuvé et le réseau facultatif, ainsi que par les utilisateurs de Mobile VPN, pour résoudre les requêtes DNS.

Les clients Mobile VPN utilisent uniquement les deux premiers serveurs DNS.

Assurez-vous d'utiliser uniquement un serveur WINS et un serveur DNS internes pour DHCP et Mobile VPN. Cela permet de s'assurer que vous ne créez pas de stratégies dont les propriétés de configuration entravent la connexion des utilisateurs au serveur DNS.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page de configuration Interfaces apparaît.
2. Sélectionnez l'onglet DNS/WINS.

1. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom de Domaine, saisissez le nom de domaine ajouté par le client DHCP aux noms d'hôte non qualifiés.
2. Dans la zone de texte Serveur DNS ou Serveur WINS, saisissez les adresses principale et secondaire de chaque serveur DNS ou WINS.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. (Facultatif) Répétez les étapes 2 et 3 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir du Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet WINS/DNS.
   Les informations de l'onglet WINS/DNS apparaissent.

1. Dans la zone de texte Serveurs DNS, saisissez l'adresse IPv4 ou IPv6 pour chaque serveur DNS.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. (Facultatif) Répétez les étapes 3 et 4 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
4. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom de Domaine, saisissez le nom de domaine ajouté par le client DHCP aux noms d'hôte non qualifiés.
5. Dans les zones de texte Serveurs WINS, saisissez les adresses IPv4 primaire et secondaire des serveurs WINS.
6. Cliquez sur OK.

Le Firebox utilise les serveurs WINS et DNS configurés dans l'onglet WINS/DNS, sauf si vous en configurez d'autres dans une autre section de la configuration du Firebox.

- Vous pouvez spécifier différents serveurs WINS et DNS dans les paramètres du Mobile VPN with SSL. Pour plus d'informations, voir Configurer le Firebox pour Mobile VPN with SSL.
- Vous pouvez spécifier différents serveurs WINS et DNS lorsque vous configurez une interface pour utiliser le périphérique Firebox en tant que serveur DHCP. Pour plus d'informations, voir Configurer un Serveur DHCP IPv4.

Dans Fireware v11.12.2 et les versions ultérieures, vous pouvez activer le transfert DNS et ajouter des règles de manière à transférer les requêtes DNS en fonction du nom de domaine de la requête. Le transfert DNS n'est pas pris en charge pour les clients Mobile VPN. Pour de plus amples informations, consultez la section À Propos du Transfert DNS.

#### Voir aussi

À propos des Modes Réseau et Interfaces

Paramètres d'interface standard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique