Rubriques Connexes

# À propos de la Configuration d'un Périphérique Sans Fil Firebox

Vous pouvez activer jusqu'à trois points d'accès sans fil sur un Firebox équipé de fonctionnalités sans fil intégrées.

Un Firebox WatchGuard équipé de fonctionnalités sans fil intégrées

## Activer le Réseau Sans Fil sur un Périphérique Firebox Sans Fil

Lorsque vous activez la fonction sans fil de votre périphérique Firebox sans fil, vous avez le choix entre une configuration sans fil de l'interface externe ou une configuration du Firebox comme point d'accès sans fil destiné aux utilisateurs des réseaux spécifiés. Vous pouvez activer des clients sans fil pour qu'ils se connectent au périphérique sans fil à titre de membres du réseau approuvé ou du réseau facultatif. Vous pouvez également utiliser un réseau personnalisé pour autoriser l'accès de votre périphérique à un réseau de services invités sans fil, ou utiliser les réseaux par pont ou VLAN dans votre configuration sans fil.

Le réseau sans fil n'est pas pris en charge sur les périphériques Firebox sans fil lorsque ceux-ci sont configurés en mode d'Insertion (système d'exploitation Fireware v11.9 et les versions ultérieures).

Avant de configurer l'accès au réseau sans fil, voir Avant de commencer.

Avant d'activer la fonctionnalité sans fil sur votre Firebox, vous devez obtenir une clé de fonctionnalité. Pour plus d'informations, voir À propos des Clés de Fonctionnalité.

## Activer le Sans Fil

Vous devez activer le sans fil sur votre Firebox avant de configurer les points d'accès sans fil.

Pour activer la fonctionnalité sans fil sur votre Firebox à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La page Sans fil s'affiche.

2. Cochez la case Activer Sans Fil.
3. Sélectionnez une option de configuration sans fil :

Activer le client sans fil comme interface externe

Sélectionnez cette option pour configurer l'interface externe du Firebox de manière à se connecter à un réseau sans fil. Cette configuration est utile pour les endroits avec infrastructure de réseau inexistante ou limitée.

Pour plus d'informations, voir Configurer une interface externe en tant qu'interface sans fil.

Activer les points d'accès sans fil

Sélectionnez cette option pour configurer le Firebox comme point d'accès destiné aux utilisateurs des réseaux spécifiés.

Pour plus d'informations, voir Options de Configuration du Périphérique Sans Fil.

1. Dans la section Paramètres radio, sélectionnez vos paramètres radio sans fil.

Pour plus d'informations, voir À propos des paramètres radio sans fil.

1. Cochez la case Activer la détection des points d'accès pirates pour autoriser le Firebox à détecter les points d'accès sans fil non approuvés.

Pour plus d'informations, voir Activer Rogue Access Point Detection.

1. Cliquez sur Sauvegarder

Pour activer la fonctionnalité sans fil sur votre Firebox à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Sans Fil.
   La boîte de dialogue Configuration sans fil s'affiche.

2. Cochez la case Activer sans fil.
3. Sélectionnez une option de configuration sans fil :

Activer le client sans fil comme interface externe

Sélectionnez cette option pour configurer l'interface externe du périphérique Firebox sans fil pour vous connecter à un réseau sans fil. Cette configuration est utile pour les endroits avec infrastructure de réseau inexistante ou limitée.

Pour plus d'informations, voir Configurer une interface externe en tant qu'interface sans fil.

Activer les points d'accès sans fil

Sélectionnez cette option pour configurer votre périphérique Firebox sans fil comme point d'accès sur les réseaux spécifiés.

Pour plus d'informations, voir Options de Configuration du Périphérique Sans Fil.

1. Dans la section Paramètres radio, sélectionnez vos paramètres radio sans fil.

Pour plus d'informations, voir À propos des paramètres radio sans fil.

1. Cochez la case Activer Rogue Access Point Detection pour permettre au périphérique de traquer les points d'accès sans fil non approuvés.

Pour plus d'informations, voir Activer Rogue Access Point Detection.

1. Cliquez sur OK.

### Activer le Réseau Sans Fil vers Vos Réseaux

Vous pouvez activer les paramètres sans fil pour les réseaux approuvés, facultatifs, VLAN, par pont ou personnalisés. Pour plus d'informations, voir Activer les Connexions Sans fil.

### Activer un réseau invité sans fil

Vous pouvez configurer n'importe quel point d'accès comme réseau invité sans fil. Pour plus d'informations, voir Activer un réseau invité sans fil.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique