Rubriques Connexes

# SIP-ALG : codecs refusés

Vous pouvez utiliser la fonction Codecs refusés du SIP-ALG pour spécifier un ou plusieurs codecs VoIP vocaux, vidéo ou de transmission de données à refuser sur votre réseau. Lorsqu'une connexion SIP VoIP est ouverte et utilise un codec repris dans cette liste, votre Firebox lit la valeur de l'en-tête du SIP dans le champ "a=rtpmap" et supprime les informations du codec de la négociation de connexion.

Par défaut, la liste des Codecs refusés est vide. Nous vous conseillons d'ajouter un codec à cette liste si le codec :

- Consomme trop de bande passante et provoque une utilisation excessive des données parmi les liaisons ou entre les éléments du réseau.
- Présente un risque pour la sécurité
- Est nécessaire pour que votre solution VoIP fonctionne correctement

Par exemple, vous pouvez choisir de refuser les codecs G.711 ou G.726 car ils utilisent plus de 32 Ko/seconde de bande passante, ou vous pouvez refuser le codec Speex car il est utilisé par une application VoIP non autorisée.

Pour obtenir une liste des codecs et le nom du modèle de texte associé à chaque codec, rendez-vous sur http://www.iana.org/assignments/rtp-parameters/rtp-parameters.xml. Lorsque vous ajoutez un codec à la liste des Codecs refusés, assurez-vous de spécifier sa valeur dans la colonne Nom de codage.

Pour configurer les paramètres des codecs refusés pour un SIP-ALG :

1. Dans la configuration de l'action de proxy SIP ALG, sélectionnez Codecs refusés.

1. Pour ajouter un codec à la liste, saisissez le nom du codec ou le modèle de texte unique dans la zone de texte Codecs refusés.
   Ne pas utiliser de caractères génériques ou de syntaxe d'expression normale. Les modèles de codec respectent la casse.
2. Cliquez sur Ajouter
3. Pour supprimer un codec de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.
4. Pour créer un message de journal lorsque votre Firebox supprime l'information du codec du trafic SIP correspondant à un codec dans cette liste, cochez la case Consigner chaque transaction correspondant à un modèle de codec refusé.
5. Enregistrez les paramètres.

#### Voir aussi

À propos de SIP ALG

SIP-ALG : paramètres généraux

SIP-ALG : Configurer le contrôle d'accès

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique