Rubriques Connexes

# Utiliser un Mode de Restauration

Vous pouvez utiliser le mode de récupération si vous voulez vous servir de l'assistant Quick Setup Wizard du WatchGuard System Manager pour forcer une installation du système d'exploitation Fireware v11.x peu importe la version du système actuellement installée. Lorsque vous démarrez un Firebox en mode de récupération, le périphérique utilise la version du système d'exploitation Fireware initialement installée lorsque le périphérique a été fabriqué. L'assistant Quick Setup Wizard retrouve la dernière version du système d'exploitation Fireware installée sur l'ordinateur de gestion et l'installe sur le Firebox. Lorsque vous démarrez le périphérique en mode de récupération, l'assistant Quick Setup Wizard installe une nouvelle image du système d'exploitation et supprime tous les paramètres, certificats et clés de fonctionnalité existants.

La principale raison justifiant l'utilisation du mode de récupération est l'installation d'une ancienne version du système d'exploitation Fireware sur un périphérique, si vous n'avez pas d'image de sauvegarde de périphérique. Pour plus d'informations, voir Utiliser Quick Setup Wizard pour Rétrograder le Système d'Exploitation de Fireware.

Si vous voulez uniquement réinitialiser le périphérique aux paramètres usine par défaut, mais ne voulez pas changer la version du système d'exploitation, suivez la procédure de réinitialisation du périphérique aux paramètres usine par défaut. Pour plus d'informations, voir Réinitialiser un Firebox,

Contactez le support technique si vous avez des problèmes lorsque vous utilisez le mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox T10, T30, T50 ou T70 en mode de récupération :

1. Mettez Firebox hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du Firebox.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, mettez le Firebox sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne mettez pas le Firebox hors tension pour le moment.
6. Attendez que le processus de réinitialisation se termine. Cela peut prendre jusqu'à 70 secondes. Une fois que la réinitialisation est terminée, le voyant Attn reste allumé sans clignoter.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M200 ou M300 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'avant du Firebox.
   Après cinq secondes, le voyant Arm est rouge.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge ou est éteint.
   Après 40 secondes, le voyant Arm commence à clignoter en vert.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote vert une fois par seconde.
6. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
7. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm clignote en rouge.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un Firebox M370, M400, M470, M500, M570, M670, M4600 ou M5600 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pendant cinq secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du Firebox et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pour le mettre sous tension.
   le voyant Arm est rouge.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge.
   le voyant Arm commence à clignoter en vert.
6. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote une fois par seconde.
7. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
8. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm clignote en rouge.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M440 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pendant trois secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du Firebox et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
5. Continuez à maintenir enfoncé le bouton Réinitialiser jusqu'à ce que le voyant Mode s'allume.
6. Relâchez immédiatement le bouton Réinitialiser.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M440 en mode de récupération, vous devez relâcher le bouton Réinitialiser une fois que le voyant Mode est allumé et avant que le voyant Attn commence à clignoter.

Pour démarrer n'importe quel périphérique XTM disposant d'un écran LCD en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique XTM hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton flèche vers le haut situé sur le panneau avant du périphérique pendant que vous mettez le périphérique sous tension.
3. Continuez de maintenir le bouton jusqu'à ce que le message Démarrage du mode récupération apparaisse sur l'affichage LCD.

Pour démarrer un périphérique XTM 21, 22, ou 23 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant une minute ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique XTM 25 ou XTM 26 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes et 30 secondes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique XTM 33 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes et 30 secondes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Lorsque le périphérique est en mode de récupération, l'assistant Quick Setup Wizard de WSM peut le repérer.

Les périphériques XTM 5 Series et XTM 8 Series sont livrés avec une version du Système d'Exploitation Fireware qu'il est impossible de mettre directement à niveau vers la version 11.8 ou ultérieure de Fireware XTM. Pour lancer le mode de récupération sur ces modèles, vous devez installer le Système d'Exploitation Fireware version 11.7.x ou antérieure sur l'ordinateur de gestion avant d'exécuter l'assistant Quick Setup Wizard. L'assistant Quick Setup Wizard cherche la dernière version de Fireware XTM version 11.7.x ou antérieure sur l'ordinateur de gestion et l'installe sur le périphérique. Pour plus d'informations, voir À propos du Mode de Récupération pour les Séries XTM 5 et 8.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique