Rubriques Connexes

# Ajouter des routes à un tunnel

Pour ajouter des routes de trafic passant par un tunnel Branch Office VPN, vous devez ajouter une route de tunnel qui spécifie les adresses IP locale et distante de la route.

Vous pouvez configurer un nombre illimité de routes de tunnel, mais le nombre de routes de tunnel qui peuvent être actives sur le Firebox au même moment est limité par la clé de fonctionnalité du périphérique. Pour plus d'informations, voir Capacité et Octroi de Licence pour Tunnel VPN.

Pour ajouter une route de tunnel à partir de Fireware Web UI :

1. Sous l'onglet Adresses de la boîte de dialogue Tunnel, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Paramètres de route de tunnel s'affiche.

2. Dans la section IP locale, sélectionnez le type de l'adresse locale dans la liste déroulante Choisir le type. Entrez ensuite la valeur dans la zone de texte adjacente. Vous pouvez saisir une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
3. Dans la section IP distante, sélectionnez le type de l'adresse distante dans la liste déroulante Choisir le type. Entrez ensuite la valeur dans la zone de texte adjacente. Vous pouvez saisir une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
4. Dans la liste déroulante Direction, sélectionnez le sens du tunnel. Le sens du tunnel détermine dans quelle direction le trafic peut s'écouler.
5. Si vous souhaitez activer le routage de diffusion pour ce tunnel, cochez la case Activer le routage de diffusion via le tunnel. Pour plus d'informations, voir Activer le routage de diffusion via un tunnel Branch Office VPN.
6. Vous pouvez utiliser l'onglet NAT pour activer le 1-to-1 NAT et la NAT dynamique pour le tunnel si les types d'adresses et le sens du tunnel sélectionnés sont compatibles. Pour plus d'informations, voir Configurer la Traduction d'Adresses Réseau (NAT) Dynamique pour le Trafic Sortant via un Tunnel Branch Office VPN et Configurer 1-to-1 NAT via un Tunnel Branch Office VPN.
7. Cliquez sur OK.

Pour ajouter une route de tunnel à partir de Policy Manager :

1. Sous l'onglet Adresses de la boîte de dialogue Nouveau tunnel, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Paramètres de route de tunnel s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Local, sélectionnez l'adresse locale souhaitée.
   Vous pouvez également cliquer sur le bouton en regard de la liste déroulante Local pour entrer une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
3. Dans la zone Distant, tapez l'adresse du réseau distant.
   Vous pouvez également cliquer sur le bouton adjacent pour entrer une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
4. Dans la liste déroulante Direction, sélectionnez le sens du tunnel. Le sens du tunnel détermine dans quelle direction le trafic peut s'écouler.
5. Si vous souhaitez activer le routage de diffusion pour ce tunnel, cochez la case Activer le routage de diffusion via le tunnel. Pour plus d'informations, voir Activer le routage de diffusion via un tunnel Branch Office VPN.
6. Vous pouvez utilisez l'onglet NAT pour activer 1-to-1 NAT et la traduction d'adresses réseau (NAT) dynamique pour le tunnel si les types d'adresses et le sens du tunnel sélectionnés sont compatibles. Pour plus d'informations, voir Configurer la Traduction d'Adresses Réseau (NAT) Dynamique pour le Trafic Sortant via un Tunnel Branch Office VPN et Configurer 1-to-1 NAT via un Tunnel Branch Office VPN.
7. Cliquez sur OK.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique