Rubriques Connexes

# Mettre à jour le Microprogramme du Périphérique AP sur le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Afin de permettre au Firebox de mettre à jour le microprogramme des périphériques AP couplés, vous devez télécharger leurs images de microprogramme sur les serveurs WatchGuard.

Ces instructions s'appliquent aux périphériques AP gérés par un Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour les périphériques AP gérés par Wi-Fi Cloud, consultez la rubrique Mettre à jour le Microprogramme du Périphérique AP dans WatchGuard Wi-Fi Cloud.

## Consulter la Version Actuelle du Microprogramme

Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil vous permet d'afficher les informations concernant les versions installées et disponibles du microprogramme du périphérique AP. Vous pouvez notamment :

- La section Microprogramme du Point d'Accès indique la version du microprogramme du Point d'Accès disponible sur le Firebox. Il s'agit de la version du microprogramme que le Firebox peut installer sur un périphérique AP couplé.
- Dans l'onglet Points d'Accès, la colonne Version indique la version du microprogramme actuellement installée sur chaque point d'accès couplé.

Pour de plus amples informations concernant le Contrôleur de Passerelle Sans Fil des pages du Tableau de bord de Fireware Web UI ou de Firebox System Manager, consultez Contrôler l'état du périphérique AP.

## Gérer le Microprogramme du Périphérique AP

Pour gérer le microprogramme du Périphérique AP dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez l'onglet Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

1. Cliquez sur Gérer le Microprogramme.
   La boîte de dialogue Microprogramme du Point d'Accès s'affiche.

1. Consultez la Version Installée et la Version Disponible pour chacun de vos modèles de périphérique AP.
2. Pour supprimer toutes les versions du microprogramme du périphérique AP de votre Firebox, cliquez sur Supprimer Tous les Microprogrammes.
3. Pour obtenir le microprogramme le plus récent d'un modèle de périphérique AP spécifique, cliquez sur Télécharger à côté du modèle.

Pour gérer le microprogramme du périphérique AP dans Firebox System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Contrôleur de passerelle sans fil.

1. Cliquez sur Gérer le Microprogramme.
   La boîte de dialogue Microprogramme du Point d'Accès s'affiche.

1. Consultez la Version Installée et la Version Disponible pour chacun de vos modèles de périphérique AP.
2. Pour supprimer toutes les versions du microprogramme du périphérique AP de votre Firebox, cliquez sur Supprimer Tous les Microprogrammes.
3. Pour obtenir le microprogramme le plus récent d'un modèle de périphérique AP spécifique, cliquez sur Télécharger à côté du modèle.

## Options des Mises à Jour du Microprogramme du Périphérique AP

Vous pouvez mettre à niveau le microprogramme sur vos périphériques AP de plusieurs façons :

Activer les mises à jour automatiques du microprogramme

Vous pouvez configurer le Contrôleur de Passerelle Sans Fil pour mettre à jour automatiquement le microprogramme de l'ensemble des périphériques AP appairés chaque fois qu'une nouvelle version est disponible sur le Firebox. Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Les mises à niveau automatiques du microprogramme sont effectuées entre minuit et 4 h (heure locale du Firebox).

Envoyer une mise à jour du microprogramme à un seul périphérique AP

Fireware Web UI vous permet de mettre à jour le microprogramme des périphériques AP depuis la page Tableau de bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour plus d'informations, voir Contrôler l'état du périphérique AP.

Firebox System Manager vous permet de mettre à jour le microprogramme des périphériques AP dans l'onglet Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour plus d'informations, voir Contrôler l'état du périphérique AP.

Utiliser le Web UI du Point d'Accès sur le périphérique AP (AP100, AP102, AP200 et AP300 uniquement)

Vous pouvez manuellement mettre à jour le microprogramme d'un périphérique AP à partir du Web UI du Point d'Accès. Avant de pouvoir effectuer la mise à niveau du microprogramme de votre périphérique AP, vous devez avoir téléchargé et enregistré l'image du microprogramme sur l'ordinateur connecté à votre périphérique AP. C'est la seule façon de mettre à jour le microprogramme d'un périphérique AP non couplé. Pour plus d'informations, voir Utiliser le Web UI de point d'accès WatchGuard.

N'éteignez pas le périphérique AP lors de la mise à niveau du microprogramme. Éteindre le périphérique durant la mise à niveau du microprogramme peut faire redémarrer le périphérique AP en mode sans échec. Lorsque le périphérique AP est en mode sans échec, le Web UI du point d'accès vous permet de mettre à niveau le microprogramme à l'aide d'une option unique. Pour plus de détails sur la récupération et le mode sans échec du périphérique AP, voir la Base de Connaissances WatchGuard.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique