Rubriques Connexes

# Ajouter une stratégie personnalisée sur un modèle de configuration de périphérique Edge

L'Assistant Add Policy Wizard sert à créer une stratégie sur mesure dans le modèle de configuration de périphérique pour votre Firebox X Edge.

1. Sous l'onglet Gestion des Périphériques, sélectionnez Modèles de Configuration de Périphérique.
   La page Modèles de configuration de périphérique s'affiche.
2. Faites un clic droit sur Modèles de configuration de périphérique, puis sélectionnez Insérer le modèle de configuration de périphérique.
   Ou, dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Version du produit s'affiche.
3. Sélectionnez le périphérique Edge et sa version dans la liste déroulante. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Configuration Edge : Modèle Edge s'affiche.
4. Dans la barre de navigation gauche, sélectionnez Stratégies pare-feu.
   La page Stratégies de pare-feu s'affiche.
5. Cliquez sur Ajouter.
   L'Assistant Add Policy Wizard démarre.
6. Cliquez sur Suivant.
   La page de sélection d'un service pour cette stratégie s'ouvre.

1. Sélectionnez Créer et utiliser un nouveau service personnalisé.
2. Cliquez sur Suivant.
   La page Spécifier les protocoles s'affiche.

1. Tapez un nom de protocole.
2. Pour ajouter un protocole, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter un protocole s'affiche.

1. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type de port(s) utilisé par le protocole : Port Unique ou Plage de Ports.
2. Dans la liste déroulante Protocole, sélectionnez le type de protocole qui sera filtré : TCP, UDP, or IP.
3. Tapez le ou les numéros de Port du Serveur ou le numéro du Protocole IP.
4. Cliquez sur OK pour ajouter le protocole.
5. Répétez les étapes 10 à 14 si vous souhaitez ajouter un autre protocole.
6. Cliquez sur Suivant une fois tous les protocoles de la stratégie ajoutés.
   La page de sélection du sens du trafic s'ouvre.
7. Sélectionnez le sens du trafic : Sortant, Entrant ou Facultatif.
8. Cliquez sur Suivant.
   La page de configuration des ressources réseau s'ouvre.
9. Dans la liste déroulante Filtre, sélectionnez Refuser ou Autoriser le trafic.
10. Dans les listes De et À , indiquez les sources et les destinations.
    Pour ajouter une nouvelle ressource, cliquez sur Ajouter sous les listes De ou À , puis ajoutez les informations requises.
11. Cliquez sur Suivant.
    La page Assistant Add Policy Wizard terminé s'affiche.
12. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

#### Voir Aussi

À propos des modes Centralized Management

Créer des modèles de configuration pour les périphériques

Cloner un modèle de configuration de périphériques

Appliquer des modèles de configuration de périphérique à des périphériques gérés

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique