Rubriques Connexes

# Mobile VPN with PPTP

Mobile VPN (Mobile Virtual Private Networking) with PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) crée une connexion sécurisée entre un ordinateur distant et les ressources réseau situées derrière le Firebox. Chaque Firebox prend en charge jusqu'à 50 utilisateurs simultanés. Les utilisateurs Mobile VPN with PPTP peuvent s'authentifier auprès du Firebox ou d'un serveur d'authentification RADIUS ou VACMAN Middleware. Pour utiliser Mobile VPN with PPTP, vous devez configurer le Firebox et les ordinateurs client distants.

Pour en savoir plus sur la configuration de Mobile VPN with PPTP, consultez :

- Spécifications de Mobile VPN with PPTP
- Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with PPTP
- Configurer Mobile VPN with PPTP
- Préparer les ordinateurs clients pour PPTP
- Dépanner Mobile VPN with PPTP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique