Rubriques Connexes

# Interopérabilité VPN avec Périphériques Tiers

Pour configurer un Branch Office VPN entre un Firebox et un périphérique réseau tiers, vous devez configurer les deux périphériques avec les mêmes paramètres VPN.

La détection de relecture IPSec est activée par défaut dans les Branch Office VPN des Firebox. Vous ne pouvez pas voir ni modifier ce paramètre. Pour configurer un VPN entre un Firebox et un périphérique tiers, la détection de relecture VPN doit également être activée sur le périphérique tiers.

Les périphériques Firebox ne prennent pas en charge l'IKEv2. Concernant l'interopérabilité VPN avec un périphérique prenant en charge l'IKEv2, assurez-vous que l'IKEv2 n'est pas activée dans les paramètres du périphérique distant.

Vous pouvez configurer un Branch Office VPN entre un Firebox et tout autre périphérique qui prend en charge les mêmes paramètres. À titre de référence, nous fournissons des instructions détaillées pour configurer un VPN entre un Firebox et ces périphériques tiers :

- Cyberoam CR15iNG
- SonicWALL E5500
- Cisco ISR 877 DSL
- Cisco ASA (8.6(1)2)
- Fortinet FortiGate

Pour de plus amples informations, voir :

- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Cyberoam
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique SonicWALL
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Cisco ASA
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Cisco ISR
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Fortinet FortiGate

Cette liste ne représente qu'un échantillon des périphériques tiers compatibles avec le Firebox. Vous pouvez également configurer un tunnel Branch Office VPN entre d'autres appareils tant que les paramètres du périphérique sont identiques.

#### Voir Aussi

Dépanner des Tunnels Branch Office VPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique