Rubriques Connexes

# Routes de Multidiffusion

Le routage de multidiffusion est une méthode permettant de répartir efficacement le trafic réseau en mode « un à plusieurs », principalement utilisée par les flux audio et vidéo. Lorsque vous activez le routage de multidiffusion sur votre Firebox, ce dernier fait office de routeur multidiffusion local en renvoyant le trafic de multidiffusion de la source aux périphériques récepteurs sur votre réseau. Pour plus d'informations, voir À propos du Routage de Multidiffusion.

Vous pouvez afficher les statistiques concernant le routage de multidiffusion sur votre Firebox.

Source

L'adresse IP source des données de multidiffusion.

Groupe

L'adresse du groupe de multidiffusion qui reçoit les données.

Interface Entrante

L'interface réseau qui reçoit les données de multidiffusion de la source.

Interfaces Sortantes

Les interfaces réseau qui envoient les données de multidiffusion au groupe de multidiffusion.

#### Voir aussi

Configurer le Routage de Multidiffusion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique