Rubriques Connexes

# Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP

Afin que le Contrôleur de Passerelle Sans Fil (GWC) de votre Firebox contrôle un périphérique WatchGuard AP, le périphérique AP et le Firebox doivent être couplés. Pour que le couplage se produise, vous devez d'abord activer le Contrôleur de Passerelle Sans Fil du Firebox. Lorsque le Contrôleur de Passerelle Sans Fil est activé, le Firebox envoie un message de diffusion de découverte à tous les réseaux. Pour plus d'informations sur la configuration des diffusions de découverte, consultez Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Après avoir connecté un nouveau périphérique AP à votre réseau, le périphérique AP reçoit le message de diffusion et envoie une réponse. Lorsque le Firebox reçoit une réponse d'un périphérique AP non couplé, le périphérique AP découvert apparaît dans la liste Points d'Accès Non Couplés dans le Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Si le périphérique AP se trouve derrière un routeur ou un autre périphérique réseau et ne peut pas recevoir les diffusions du Contrôleur de Passerelle Sans Fil, vous devez ajouter manuellement le périphérique AP. Pour plus d'informations, voir Ajouter Manuellement un Périphérique AP.

Un périphérique AP découvert par le Firebox n'est pas automatiquement couplé avec le Firebox. Vous devez coupler le périphérique AP avec le Firebox dans le Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Cette étape garantit que personne ne peut ajouter de périphérique WatchGuard AP non autorisé à votre réseau. Le périphérique AP n'accepte que les informations de configuration du Firebox avec lequel il est couplé.

Lors du premier couplage d'un nouveau périphérique AP à un Firebox, ce dernier tente automatiquement d'activer le périphérique AP sur votre compte du site Web WatchGuard. Pour plus d'informations, voir À propos de l'Activation du Périphérique AP.

## À propos du Déploiement Automatique

Si vous souhaitez déployer plusieurs périphériques AP diffusant le même SSID, vous pouvez utiliser le Déploiement Automatique pour les configurer simplement.

Lorsque vous activez le Déploiement Automatique, le Contrôleur de Passerelle Sans Fil peut configurer automatiquement un nouveau périphérique AP non couplé. Lorsque vous connectez un périphérique AP non couplé à votre réseau, GWC le configure automatiquement avec le SSID que vous avez spécifié. Les périphériques AP configurés par déploiement automatique sont gérés par le GWC comme les périphériques appairés.

Un périphérique AP déployé automatiquement par GWC est configuré avec les paramètres SSID du déploiement automatique, à savoir la sécurité, le chiffrement de sécurité et les autres paramètres relatifs au SSID. Tous les autres paramètres des AP, tels que les paramètres de radio, sont définis à leur valeur par défaut.

Pour plus d'informations, voir À propos du Déploiement Automatique de Périphérique AP.

## À propos des Diffusions de Découverte

Par défaut, le Contrôleur de Passerelle Sans Fil envoie une diffusion UDP sur les ports 2528 et 2529 sur tous les réseaux pour détecter automatiquement les périphériques AP connectés. Vous pouvez limiter les réseaux utilisés lors des diffusions de découverte de périphériques AP. Cette limite est utile si vous utilisez la fonctionnalité de déploiement automatique et devez contrôler les réseaux permettant de déployer automatiquement les périphériques AP. Pour plus d'informations sur la configuration des diffusions de découverte, consultez Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

## Se connecter au Périphérique AP

Avant de pouvoir appairer le périphérique AP au Firebox, vous devez le connecter à un réseau approuvé, facultatif ou personnalisé du Firebox.

Pour permettre au Contrôleur de Passerelle Sans Fil de découvrir un périphérique AP sur un réseau de zone personnalisée, vous devez modifier la stratégie Contrôleur de Passerelle Sans Fil WatchGuard de sorte qu'il autorise le trafic en provenance de la zone personnalisée. Pour plus d'informations sur la zone personnalisée, voir Configurer une Interface Personnalisée.

Si vous connectez le périphérique AP à une interface de VLAN, assurez-vous que vous configurez cette interface pour gérer le trafic VLAN non couplé. Un périphérique AP non couplé n'accepte pas le trafic VLAN marqué.

Par défaut, le périphérique AP est configuré pour utiliser le protocole DHCP pour attribuer une adresse IP. Assurez-vous d'activer le Serveur DHCP pour l'interface Firebox qui se connecte au périphérique AP, de sorte qu'il puisse obtenir une adresse IP.

## Coupler le Périphérique AP au Firebox

Utilisez le Contrôleur de Passerelle Sans Fil pour découvrir le périphérique AP non couplé et couplez-le au Firebox.

Lorsqu'un périphérique AP120, AP320, AP322 ou AP420 démarre avec les paramètres usine par défaut, le Contrôleur de Passerelle Sans Fil met parfois plusieurs minutes à le détecter.

Pour coupler un périphérique AP avec votre Firebox à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page de Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
   La liste des périphériques AP qui ont répondu à la diffusion de découverte apparait dans la liste Points d'Accès Non Couplés.

1. Pour commencer une analyse des nouveaux périphériques non couplés, cliquez sur Actualiser.
   Lorsqu'un Point d'Accès non couplé est découvert, il apparaît dans la liste Points d'Accès Non Couplés.
2. Dans la liste Points d'Accès Non Couplés, sélectionnez un périphérique AP à coupler avec votre Firebox.
3. Cliquez surCoupler.
4. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Modifier le point d'accès s'affiche.
5. Configurez les paramètres du périphérique AP.
   Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Périphérique AP.

Pour coupler un périphérique AP avec un Firebox à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
   La liste des périphériques AP qui ont répondu à la diffusion de découverte apparait dans la liste Points d'accès non couplés.

1. Pour commencer une analyse des nouveaux périphériques non couplés, cliquez sur Actualiser.
   Lorsqu'un point d'accès non couplé est découvert, il apparaît dans la liste Points d'accès non appairés.
2. Lorsque le périphérique AP que vous souhaitez coupler s'affiche, cliquez sur Arrêter.
   L'analyse des périphériques AP non couplés se termine.
3. Dans la liste Points d'Accès Non Couplés, sélectionnez un périphérique AP à coupler avec votre Firebox.
4. Cliquez surCoupler.
5. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Modifier le point d'accès s'affiche.
6. Configurez les paramètres du périphérique AP.
   Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Périphérique AP.

Pour des informations sur le contrôle de l'état de vos périphériques AP, voir Contrôler l'état du périphérique AP.

Pour davantage d'informations sur le découplage d'un périphérique AP, voir Découpler un périphérique AP.

Si votre périphérique AP est correctement connecté mais ne peut être découvert, il peut être nécessaire de le réinitialiser et de restaurer les paramètres d'usine par défaut. Pour plus d'informations, voir Réinitialiser un WatchGuard AP .

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique