Rubriques Connexes

# Types d'authentification Firebox

Vous pouvez configurer votre Firebox pour authentifier les utilisateurs au moyen de cinq types d'authentification différents :

- Authentification au pare-feu
- Connexions Mobile VPN with PPTP
- Connexions Mobile VPN with IPSec
- Connexions Mobile VPN with SSL
- Connexions Mobile VPN with L2TP

Lorsque l'authentification aboutit, le périphérique Firebox relie les éléments suivants :

- Nom d'utilisateur
- Groupe(s) d'utilisateurs Firebox dont fait partie l'utilisateur
- Adresse IP de l'ordinateur utilisé pour s'authentifier
- Adresse IP virtuelle de l'ordinateur utilisé pour se connecter à Mobile VPN

#### Voir aussi

Configurer votre Firebox en tant que Serveur d'Authentification

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique