Rubriques Connexes

# Redémarrer le périphérique XTM localement

Pour redémarrer un périphérique XTM localement, vous pouvez utiliser Fireware XTM Web UI ou lancer un cycle d'alimentation du périphérique.

## Redémarrer à partir de Fireware XTM Web UI

Pour redémarrer le périphérique à partir de Fireware XTM Web UI, vous devez vous connecter avec des privilèges de lecture/écriture.

1. Sélectionnez Tableau de bord > Système.
2. Dans la section Informations sur le périphérique, cliquez sur Redémarrer.

## Cycle d'alimentation

Sur un périphérique XTM 2 Series :

1. Débranchez le bloc d'alimentation du périphérique 2 Series.
2. Patientez au moins 10 secondes.
3. Connectez de nouveau l'alimentation.

Sur un périphérique XTM 5 Series, 8 Series ou XTM 1050 :

1. À l'aide de l'interrupteur, mettez le périphérique hors tension.
2. Patientez au moins 10 secondes.
3. Mettez le périphérique sous tension.

#### Voir aussi

Redémarrer votre Firebox à partir de Web UI

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique