Rubriques Connexes

# Exemples de Configuration de BOVPN Manuel

Vous pouvez configurer un Branch Office VPN entre deux Firebox ou entre un Firebox et toute autre passerelle VPN tierce qui prend en charge les normes IPSec.

## Exemples de Configuration de Réseaux Privés VPN de Firebox

Ces exemples vous montrent comment configurer un VPN entre deux Firebox et comment router différents types de trafic via le tunnel.

- Configurer un Réseau Privé VPN entre deux Périphériques Fireware v11.x (WSM)
- Configurer un Réseau Privé VPN entre deux Périphériques Fireware v11.x (Web UI)
- Utiliser un réseau Branch Office VPN pour le basculement à partir d'une ligne privée (BGP)
- Utiliser un réseau Branch Office VPN pour procéder à un basculement à partir d'une ligne privée (OSPF)
- Configurer le basculement de tunnels BOVPN manuels
- Routage multidiffusion par un tunnel BOVPN
- Routage de diffusion par un tunnel BOVPN
- Journalisation via un tunnel BOVPN
- Autoriser les utilisateurs de Mobile VPN with SSL à utiliser des ressources via un tunnel BOVPN

## Exemples de Configuration de Réseaux Privés VPN Tiers

Pour configurer un Branch Office VPN entre un Firebox et une passerelle VPN tierce, vous devez configurer les deux extrémités de passerelle VPN avec les mêmes paramètres VPN.

La détection de relecture IPSec est activée par défaut dans les Branch Office VPN des Firebox. Vous ne pouvez pas voir ni modifier ce paramètre. Pour configurer un VPN entre un Firebox et un périphérique tiers, la détection de relecture VPN doit également être activée sur le périphérique tiers.

Vous pouvez configurer un Branch Office VPN entre un Firebox et tout autre périphérique qui prend en charge les mêmes paramètres. À titre de référence, nous fournissons plusieurs exemples de configuration d'un BOVPN manuel entre un Firebox et un périphérique tiers :

- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Cyberoam
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique SonicWALL
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Cisco ASA
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Cisco ISR
- Configurer un Réseau Privé VPN d'un Firebox à un Périphérique Fortinet FortiGate

Vous pouvez également configurer un tunnel Branch Office VPN entre un Firebox et d'autres appareils tant que l'extrémité de passerelle distante est configurée avec des paramètres compatibles.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique