Rubriques Connexes

# Activer le pare-feu de bureau

Le Client VPN IPSec de WatchGuard inclut un pare-feu de bureau complet. Le pare-feu fonctionne même lorsque le client VPN est déconnecté.

Pour activer le pare-feu de bureau :

1. Dans le client VPN Windows, sélectionnez Configuration > Pare-feu.
   Ou, dans le client VPN Mac OS X, sélectionnez WatchGuard Mobile VPN > Préférences > Pare-feu.
2. Cochez la case Activer le pare-feu.

Si vous activez le pare-feu sans configurer de règles, il bloquera l'intégralité du trafic IP entrant et sortant.

Pour configurer le pare-feu, vous pouvez ajouter l'une des règles prédéfinies ou créer de nouvelles règles.

Pour ajouter une règle de pare-feu prédéfinie :

1. Dans la liste déroulante Règles de pare-feu prédéfinies, sélectionnez une règle.
2. Cliquez sur Insérer
   La règle sélectionnée est ajoutée à la liste des règles. Les adresses IP de la règle sélectionnée s'affichent sous le tableau.

Pour ajouter une règle de pare-feu personnalisée :

1. Cliquez sur Nouveau.
   Une nouvelle règle de pare-feu est ajoutée au tableau. Par défaut, la nouvelle règle autorise l'intégralité du trafic sortant pour l'ensemble des adresses IPv4.
2. Cliquez sur chaque colonne du tableau pour modifier les propriétés de la règle.
3. Modifiez les adresses IP de la règle sélectionnée dans les sections Local et Distant sous le tableau.

Une fois le pare-feu de bureau activé, configurez ses paramètres.

Pour plus d'informations sur la modification des propriétés d'une règle de pare-feu et la configuration des réseaux conviviaux et des options du pare-feu et de journalisation, consultez la section Pare-feu de l'aide du client VPN.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique