Rubriques Connexes

# Statistiques sans fil

Pour afficher les statistiques concernant votre réseau sans fil :

1. Sélectionnez État du Système > Statistiques Sans fil.
   La page Statistiques Sans fil apparaît avec une synthèse des paramètres de configuration sans fil avec l'onglet Statistiques sélectionné.

1. Pour voir les informations de connexion des Points d'Accès et des Clients Sans Fil connectés, sélectionnez l'onglet Statistiques.
2. Pour consulter les statistiques des interfaces de Firebox, sélectionnez l'onglet Détails.

## Statistiques sans fil

La synthèse Statistiques Sans Fil comprend :

- Pays Actuel
- Mode sans fil
- Bande sans fil
- Détails des canaux sans fil

Sur l'onglet Statistiques, ces informations apparaissent :

Points d'accès

- Nom — Le nom du Point d'Accès.
- Envoyé — La quantité totale de données en octets envoyées via le Point d'Accès.
- Reçu — La quantité totale de données en octets reçues par le Point d'Accès.
- Total — La quantité totale de données en octets envoyées et reçues par le Point d'Accès.
- Utilisateurs — Le nombre de clients actuellement connectés au Point d'Accès.

Clients sans fil

Pour chaque Point d'Accès sur le Firebox, vous pouvez consulter la liste des Clients Sans Fil connectés au Point d'Accès. Vous pouvez choisir d'inclure dans la liste tous les clients pour tous les Points d'Accès sur le Firebox, ou filtrer la liste sur un seul Point d'Accès. Vous pouvez également filtrer la liste par fabricant du périphérique client sans fil, par exemple Apple ou Samsung.

Pour filtrer la liste par un Point d'Accès spécifique, à partir de la liste déroulante Point d'Accès, sélectionnez Point d'Accès.
Les clients connectés au Point d'Accès sélectionné apparaissent.

Pour filtrer la liste par fabricant de périphérique sans fil, à partir de la liste déroulante Fabricant, sélectionner une option.

Les informations qui apparaissent pour chaque client sans fil comprennent :

- Nom d'Hôte — Le nom d'hôte du périphérique client sans fil.
  Ces informations n'apparaissent que si le client utilise le serveur DHCP sur le Firebox.
- Adresse IP — L'adresse IP assignée au périphérique client sans fil.
  Ces informations n'apparaissent que si le client utilise le serveur DHCP sur le Firebox.
- Adresse MAC — L'adresse MAC du périphérique client sans fil.
- Envoyé — Le volume de données en kilo-octets que le périphérique client sans fil a envoyé pendant qu'il était connecté au Firebox.
- Reçu — Le volume de données en kilo-octets que le périphérique client sans fil a reçu pendant qu'il était connecté au Firebox.
- Total — Le volume de données total en kilo-octets que le périphérique client sans fil a envoyé ou reçu pendant qu'il était connecté au Firebox.
- Point d'Accès — Le Point d'Accès sur le Firebox auquel le périphérique client sans fil est connecté.
- Force du Signal — La force du signal de la connexion client.

## Détails Sans Fil

Sur l'onglet Détails, ces informations s'affichent pour les périphériques sans fil connectés :

- Informations concernant la configuration sans fil
- Statistiques de l'interface
- Clés
- Débits
- Fréquences

## Actualisation des Informations du Pays

Sur cette page, vous pouvez par ailleurs actualiser les informations de pays sans fil pour ce Firebox. Les options disponibles pour les paramètres radio sans fil dépendent des exigences liées à la réglementation en vigueur dans le pays où le Firebox détecte qu'il est situé.

Pour mettre à jour les informations sur le pays de la radio sans fil :

Cliquez sur Mettre à jour les informations de pays.
Le Firebox contacte un serveur WatchGuard pour déterminer la région d'exploitation active.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la radio sans fil de votre Firebox sans fil, consultez À propos des paramètres radio sans fil.

Pour plus d'informations sur les pages État du Système, voir Surveiller votre Firebox avec Fireware Web UI.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique