Rubriques Connexes

# Configurer le périphérique XTM pour qu'il utilise RIP v2

1. Sélectionnez Réseau > Routage dynamique.
   La boîte de dialogue Configuration du routage dynamique apparaît. La page Configuration du routage dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet RIP.

2. Cochez la case à cocher Activer RIP.
3. Pour importer le fichier de configuration d'un démon de routage, cliquez sur Importer et sélectionnez le fichier.
   Ou, copiez et collez le texte de votre fichier de configuration dans la zone de texte.
4. Copiez et collez le texte du fichier de configuration de votre démon de routage dans la fenêtre.
5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations, voir À propos des fichiers de configuration de démon de routage.

Quand vous activez RIP, Policy Manager ajoute automatiquement une stratégie masquée pour autoriser le routage RIP entre les deux périphériques. Il n'est pas utile de créer une stratégie RIP pour autoriser ce trafic.

#### Voir aussi

À propos du Protocole RIP et RIPng (Routing Information Protocol)

Exemple de fichier de configuration de routage RIP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique