Rubriques Connexes

# Configurer le Serveur d'authentification

Si vous créez un groupe d'utilisateurs Mobile VPN qui s'authentifient sur un serveur tiers, veillez à créer sur le serveur un groupe portant le même nom que celui que vous avez ajouté dans l'Assistant du groupe Mobile VPN.

Si vous utilisez Active Directory comme serveur d'authentification, les utilisateurs doivent appartenir à un groupe de sécurité Active Directory du même nom que le nom de groupe que vous avez configuré pour Mobile VPN with IPSec.

Dans le cadre d'une authentification RADIUS, VASCO ou SecurID, le serveur RADIUS doit envoyer un attribut Filter-Id (attribut RADIUS n° 11) dès que l'authentification d'un utilisateur aboutit pour indiquer au périphérique XTM le groupe auquel il appartient. La valeur de l'attribut Filter-Id doit correspondre au nom du groupe Mobile VPN figurant dans Policy Manager. Tous les utilisateurs de Mobile VPN qui s'authentifient sur le serveur doivent appartenir à ce groupe.

Le client Shrew Soft IPSec VPN n'est pas compatible avec l'authentification à deux facteurs. Vous devez utiliser le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec si vous voulez utiliser les serveurs d'authentification Vasco RADIUS ou RSA SecurID.

#### Voir aussi

À propos des serveurs d'authentification tierce

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique