Rubriques Connexes

# Détails du Fichier Enterprise MIB

Lorsque vous installez le système d'exploitation Fireware sur votre ordinateur de gestion, les bases de données MIB d'Entreprise prises en charge sont installées dans l'emplacement suivant :

C:\Users\Public\Shared WatchGuard\SNMP

Pour plus d'informations sur les base de données MIB prises en charge par le système d'exploitation Fireware, consultez À propos des bases de données MIB (Management Information Base).

Vous pouvez ouvrir chaque fichier MIB pour visualiser les définitions et objets de chaque MIB. La section suivante comprend une synthèse des fichiers des bases de données MIB d'Entreprise disponibles pour tous les modèles de Firebox actuels. Le texte des fichiers des bases de données MIB est également inclus à la fin de cette rubrique, dans la section Détails du Fichier Enterprise MIB.

## Synthèse du fichier des bases de données MIB d'entreprise

Ces tableaux comprennent une liste des objets compris dans les fichiers des bases de données MIB d'Entreprise du système d'exploitation Fireware ainsi qu'une description de chaque objet. Pour le texte complet de chaque fichier MIB d'Entreprise, consultez le fichier en rapport dans la section Détails du Fichier Enterprise MIB.

### Statistiques du système

Nom de fichier — WATCHGUARD-SYSTEM-STATISTICS-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgSystemStatisticsMIB | Les informations sur le système de base pour toutes les compteurs statistiques liés au système. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3
wgSoftwareVersion | La version du logiciel sur sysA et sysB. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.1
wgSystemCpuUtil | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.4
wgSystemTotalSendBytes | Le nombre total d'octets envoyés depuis le dernier démarrage du système. Ce nombre comprend à la fois le trafic en transit et le trafic hôte. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.8
wgSystemTotalRecvBytes | Le nombre total d'octets reçus depuis le dernier démarrage du système. Ce nombre comprend à la fois le trafic en transit et le trafic hôte. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.9
wgSystemTotalSendPackets | Le nombre total de paquets envoyés depuis le dernier démarrage du système. Ce nombre comprend à la fois le trafic en transit et le trafic hôte. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.10
wgSystemTotalRecvPackets | Le nombre total de paquets reçus depuis le dernier démarrage du système. Le nombre comprend à la fois le trafic en transit et le trafic hôte. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.11
wgSystemStreamReqTotal | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.30
wgSystemStreamReqDrop | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.34
wgSystemCpuUtil1 | L'utilisation du système par le processeur au cours de la dernière minute. La valeur est mesurée en 0,01 %. Par exemple si la valeur est de 234, l'utilisation par le processeur est de 2,34 %. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.77
wgSystemCpuUtil5 | L'utilisation du système par le processeur au cours des 5 dernières minutes. La valeur est mesurée en 0,01 %. Par exemple si la valeur est de 234, l'utilisation par le processeur est de 2,34 %. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.78
wgSystemCpuUtil15 | L'utilisation du système par le processeur au cours des 15 dernières minutes. La valeur est mesurée en 0,01 %. Par exemple si la valeur est de 234, l'utilisation par le processeur est de 2,34 %. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.79
wgSystemCurrActiveConns | Le nombre total de connexions du système actuellement actives. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.80

### Configuration du système

Nom de fichier — WATCHGUARD-SYSTEM-CONFIG-MIB

Objet | Définition | OID
--- | --- | ---
wgSystemConfigMIB | L'objet de base pour les configurations système dans cette entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.2
wgSysTraps | L'objet de base pour les interruptions concernant tout le système dans cette entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3
wgSysTrapsPrefix | Préfixe d'interruption | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0
wgAlarmTrap | Une alerte a été générée par l'Agent de Surveillance de ce périphérique WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.1
wgSnmpStart | Cette interruption est envoyée lorsque l'interruption SNMP commence. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.2
wgSnmpShutdown | Cette interruption est envoyée lorsque l'interruption SNMP s'achève. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.3
wgSysTrapObjects | L'objet de la base pour les objets utilisés comme éléments des interruptions. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4
wgAlarmId | L'ID de l'alarme qui génère une interruption. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.1
wgAlarmLabel | Le nom de l'alarme qui génère une interruption. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.2
wgAlarmTime | La date et l'heure de l'alarme qui génère une interruption. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.3
wgAlarmLevel | Le niveau d'une alarme. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.4
wgAlarmHostname | Le nom d'hôte du système où l'alarme s'est produite. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.5
wgAlarmMsg | Le message qui décrit l'alerte. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.6
wgSysTrapControl | L'identifiant de l'objet de la base pour tous les objets qui sont un contrôle d'interruption pour l'entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5
wgAlarmTrapEnable | Indique si l'interruption wgAlarmTrap doit être générée. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5.1

### SMI

Nom de fichier — WATCHGUARD-SMI

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgProducts | L'IDENTIFICATEUR D'OBJET racine des Identificateurs d'objet (OID) Produit WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1
wgSystemConfigMIB | L'IDENTIFICATEUR D'OBJET racine des configurations système du Firebox WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.2

### Produits

Nom de fichier — WATCHGUARD-PRODUCTS-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgProducts | Ce module MIB définit les identificateurs d'objet pour les produits de WatchGuard Technologies, Inc. | 1.3.6.1.4.1.3097.1
fbXSeries | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4
fbX500 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.1
fbX550e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.2
fbX700 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.3
fbX750e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.4
fbX750e-4 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.5
fbX1000 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.6
fbX1250e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.7
fbX1250e-4 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.8
fbX2500 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.9
fbX5000 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.10
fbX5500e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.11
fbX6000 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.12
fbX6500e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.13
fbX8000 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.14
fbX8500e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.15
fbX8500e-F | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.16
fbX10e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.17
fbX10e-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.18
fbX20e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.19
fbX550e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.20
fbX20e-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.21
fbX55e | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.22
fbX55e-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.23
xtmSeries | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5
xtm1050 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.1
xtm1050-F | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.2
xtm830-F | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.3
xtm830 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.4
xtm820 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.5
xtm810 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.6
xtm530 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.7
xtm520 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.8
xtm510 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.9
xtm505 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.10
xtm23 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.11
xtm22 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.12
xtm21 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.13
xtm23-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.14
xtm22-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.15
xtm21-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.16
xtm2050 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.17
xtm25 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.18
xtm25-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.19
xtm26 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.20
xtm26-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.21
xtm33 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.22
xtm33-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.23
xtm330 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.24
xtm545 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.25
xtm535 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.26
xtm525 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.27
xtm515 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.28
xtm2050A | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.29
xtm850 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.30
xtm860 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.31
xtm870 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.32
xtm870-F | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.33
xtm1520 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.34
xtm1525 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.35
xtm2520 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.36
xtmv-SM | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.37
xtmv-MED | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.38
xtmv-LG | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.39
xtmv-DC | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.40
xtmv-EXP | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.41
xtmv | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.42
xtm1520-RP | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.43
xtm1525-RP | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.44
T10 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.45
M440 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.46
T10-D | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.47
T10-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.48
M400 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.49
M500 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.50
M200 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.51
M300 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.52
T30 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.53
T30-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.54
T50 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.55
T50-W | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.56
M4600 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.57
M5600 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.58
T70 | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.59
Firebox V | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.60
FireboxV-MC | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.61
FireboxV-SM | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.62
FireboxV-MED | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.63
FireboxV-LG | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.64
FireboxV-XLG | Modèle de périphérique Watchguard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.65

### Stratégie

Nom de fichier — WATCHGUARD-POLICY-MIB

Seuls les objets wgPolicyID, wgPolicyName et wgPolicyLogging sont pris en charge.

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgPolicyMIB | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations liées à la stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4
wgPolicyToTunnel | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations sur le tunnel liées à la stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1
wgPolicyToTunnelNum | Le nombre total de tunnels dans le tableau policytotunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.1
wgPolicyToTunnelTable | Il s'agit du tableau policytotunnel de toutes les stratégies. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2
wgPolicyToTunnelEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) qui contient des informations à propos des tunnels. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1
wgPolicyToTunnelPolicyID | L'identificateur de la stratégie de cette entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.1
wgPolicyToTunnelTunnelID | L'identificateur de tunnel de cette entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.2
wgPolicyStatistics | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour tous les compteurs statistiques liés à la stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2
wgPolicyTableNum | Le nombre total de stratégies dans le tableau des stratégies. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.1
wgPolicyTable | Il s'agit du tableau policytotunnel des stratégies. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2
wgPolicyEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) qui contient des informations à propos de la stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1
wgPolicyID | L'identificateur de stratégie de cette stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.1
wgPolicyName | Le nom de cette stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.2
wgPolicyL3PackageBytes | Trafic total en octets (calculé à partir de l'en-tête L3) depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.3
wgPolicyPackets | Le trafic total en paquets depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.4
wgPolicyIpsecDecryptErr | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de déchiffrement depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.5
wgPolicyIpsecAuthErr | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs d'authentification depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.6
wgPolicyIpsecReplayErr | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de relecture depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.7
wgPolicyIpsecPadErr | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs dans la valeur de remplissage depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.8
wgPolicyIpsecPolicyErr | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de stratégie depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.9
wgPolicyFwDisc | Le nombre total de paquets rejetés en raison des stratégies de pare-feu depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.10
wgPolicyOtherDisc | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs autres que des erreurs de pare-feu (telles que des erreurs IPSec) depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.11
wgPolicyActiveStreams | Nombre total de connexions actives depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.12
wgPolicyIpsecDisc | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs IPSec (erreur de chiffrement, erreur d'authentification, erreur de relecture) depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.13
wgPolicyDisc | Le nombre total de paquets rejetés depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.14
wgPolicyNumTunl | Nombre total de tunnels pour cette stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.15
wgPolicySingleCntrNum | Nombre total de compteurs simples gérés par cette stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.16
wgPolicyLogging | Indique si la journalisation est activée pour cette stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.17
wgPolicyCurrActiveConns | Nombre total de connexions actuellement actives pour cette stratégie. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.18
wgPolicyL2PackageBytes | Trafic total en octets (calculé à partir de l'en-tête L2) depuis que cette stratégie a été configurée. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.19

### Tunnel IPSec

Nom de fichier — WATCHGUARD-IPSEC-TUNNEL-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgIpsecTunnelMIB | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les branches du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5
wgIpsecTunnel | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations sur le tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1
wgIpsecTunnelNum | Le nombre total d'entrées dans le wgIpsecTunnelTable. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.1
wgIpsecTunnelTable | Il s'agit du tableau des connexions qui décrit tous les tunnels actuels pour ce périphérique. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2
wgIpsecTunnelEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) qui contient des informations sur un tunnel qui se trouve entre deux passerelles de sécurité. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1
wgIpsecTunnelID | L'indice de fonctionnement de ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.1
wgIpsecTunnelLocalAddr | L'adresse IP locale du tunnel actuel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.2
wgIpsecTunnelPeerAddr | L'adresse IP distante du tunnel actuel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.3
wgIpsecTunnelInSpi | L'indice des paramètres de sécurité des points de terminaison du tunnel entrant (SA) pour ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.4
wgIpsecTunnelOutSpi | L'indice des paramètres de sécurité des points de terminaison du tunnel sortant (SA) pour ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.5
wgIpsecTunnelCreateTime | La date et l'heure où le tunnel a été créé. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.6
wgIpsecTunnelDeviceID | L'identificateur du périphérique cible où réside le point de terminaison du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.7
wgIpsecTunnelEspEncryptAlg | L'algorithme de chiffrement utilisé dans le tunnel. Si ESP n'est pas utilisé, la valeur de l'algorithme est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.8
wgIpsecTunnelEspAuthAlg | L'algorithme d'authentification utilisé dans le tunnel. Si ESP n'est pas utilisé, la valeur de l'algorithme est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.9
wgIpsecTunnelAhAuthAlg | L'algorithme d'authentification AH utilisé dans le tunnel. Si AH n'est pas utilisé, la valeur de l'algorithme est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.10
wgIpsecTunnelMode | Le tunnel/mode de transport du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.11
wgIpsecTunnelKeyMode | Le mode clé du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.12
wgIpsecTunnelLifeTime | La durée de vie du tunnel (en centièmes de secondes). | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.13
wgIpsecTunnelLifeLength | Le trafic maximum que le tunnel prend en charge en octets. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.14
wgIpsecTunnelInSaBytes | Nombre actuel d'octets du tunnel au point de terminaison du tunnel entrant actif. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.15
wgIpsecTunnelOutSaBytes | Nombre actuel d'octets du tunnel au point de terminaison du tunnel sortant actif. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.16
wgIpsecTunnelAccSecs | La durée d'existance du tunnel en secondes. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.17
wgIpsecTunnelSelectorProtocol | Le numéro de protocole IP auquel est associé ce point de terminaison de tunnel local distant. S'il n'est associé à aucun protocole, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.18
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPType | Le type d'adresse IP distante du point de terminaison du tunnel local distant. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.19
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPOne | La première adresse IP distante des points de terminaison du tunnel local distant. Si l'adresse IP locale du point de terminaison ne possède qu'une adresse IP, cette adresse IP est utilisée comme adresse IP. Si l'adresse IP locale du point de terminaison est l'adresse IP du sous-réseau, l'adresse IP du sous-réseau est utilisée comme adresse IP. Si l'adresse IP locale du point de terminaison a une plage d'adresses IP, la première adresse IP de la plage est utilisée comme adresse IP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.20
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPTwo | La seconde adresse IP distante des points de terminaison du tunnel local distant. Si l'adresse IP distante de ce point de terminaison n'a qu'une seule adresse IP, la valeur est 0. Si l'adresse IP distante de ce point de terminaison est l'adresse IP du sous-réseau, le masque de réseau du sous-réseau est utilisé comme adresse IP. Si l'adresse IP distante de ce point de terminaison a une plage d'adresses, la dernière adresse IP de la plage est utilisée comme adresse IP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.21
wgIpsecTunnelSelectorRemotePort | Le port distant utilisé par les points de terminaison de ce tunnel distant. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.22
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPType | Le type d'adresse IP locale du point de terminaison du tunnel local distant. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.23
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPOne | La première adresse IP locale des points de terminaison du tunnel local distant. Si l'adresse IP locale du point de terminaison ne possède qu'une adresse IP, cette adresse IP est utilisée comme adresse IP de l'entité. Si l'adresse IP locale du point de terminaison est l'adresse IP du sous-réseau, l'adresse IP du sous-réseau est utilisée comme adresse IP de l'entité. Si l'adresse IP locale du point de terminaison a une plage d'adresses IP, la première adresse IP de la plage est utilisée comme adresse IP de l'entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.24
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPTwo | La seconde adresse IP locale des points de terminaison du tunnel local distant. Si l'adresse IP distante de ce point de terminaison n'a qu'une seule adresse IP, la valeur est 0. Si l'adresse IP distante de ce point de terminaison est l'adresse IP du sous-réseau, le masque de réseau du sous-réseau est utilisé comme adresse IP. Si l'adresse IP distante de ce point de terminaison a une plage d'adresses, la dernière adresse IP de la plage est utilisée comme adresse IP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.25
wgIpsecTunnelSelectorLocalPort | Le port local utilisé par ce point de terminaison. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.26
wgIpsecTunnelNumRekey | Le nombre de renouvellements de clé du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.27
wgIpsecTunnelInKbytes | Le total du trafic entrant en K octets depuis que ce tunnel a été établit. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.28
wgIpsecTunnelOutKbytes | Le total du trafic sortant en K octets depuis que ce tunnel a été établit. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.29
wgIpsecTunnelInPackets | Le nombre total de paquets entrants depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.30
wgIpsecTunnelOutPackets | Le nombre total de paquets sortants depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.31
wgIpsecTunnelInDecryptErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.32
wgIpsecTunnelInAuthErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs d'authentification depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.33
wgIpsecTunnelInReplayErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de relecture depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.34
wgIpsecTunnelInOtherErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.35
wgIpsecTunnelOutDecryptErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.36
wgIpsecTunnelOutAuthErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs d'authentification depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.37
wgIpsecTunnelOutReplayErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de relecture depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.38
wgIpsecTunnelOutOtherErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.39
wgIpsecTunnelUdpEncap | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.40
wgIpsecTunnelPeerUdpPort | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.41
wgIpsecTunnelOrigPeerAddr | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.42

### IPSec SA Monitor

Nom de fichier — WATCHGUARD-IPSEC-SA-MON-MIB-EXT

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgIpsecSaMonitorMIB | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les branches IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1
wgSaTables | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour tous les tableaux des points de terminaison du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1
wgIpsecSaEspInTable | Le tableau (conceptuel) contenant les informations concernant les points de terminaison de tunnel ESP entrant d'IPSec. Il doit y avoir une ligne pour chaque association de sécurité ESP entrant qui existe dans l'entité. Le nombre de lignes maximum dépend de la mise en œuvre. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1
wgIpsecSaEspInEntry | Une entrée (conceptuelle) contenant les informations concernant un point de terminaison de tunnel ESP entrant d'IPSec. Une ligne de ce tableau ne peut être créée ou supprimée par des opérations SNMP sur les colonnes de la table. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1
wgIpsecSaEspInAddress | L'adresse de destination du tunnel. Pour les implémentations qui ne prennent pas en charge l'IPv6, cette adresse doit apparaître comme l'une des adresses IPv6 mappées en IPv4 tel que défini dans la Section 2.5.4 de [IPV6AA]. Spécifiquement, le préfixe '0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:' est utilisé pour les nœuds en IPv4 uniquement, alors que le préfixe '0000:0000:0000:0000:0000:0000:' est utilisé pour les nœuds « bilingues ». | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.1
wgIpsecSaEspInSpi | L'index des paramètres de sécurité du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.2
wgIpsecSaEspInDestId | L'identificateur de destination du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant la création et la négociation du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.3
wgIpsecSaEspInDestIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaEspInDestId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.4
wgIpsecSaEspInSourceId | L'identificateur de source du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur de source est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant la création et la négociation du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.5
wgIpsecSaEspInSourceIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaEspInSourceId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.6
wgIpsecSaEspInProtocol | Le numéro de protocole de la couche de transport auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de protocole, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.7
wgIpsecSaEspInDestPort | Le numéro de port de destination du protocole auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.8
wgIpsecSaEspInSourcePort | Le numéro de port source du protocole auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.9
wgIpsecSaEspInCreator | Le créateur de ce tunnel. Ce MIB ne fait aucune hypothèse sur la manière dont les tunnels sont créés. Ils peuvent être créés en statique, ou par un protocole d'échange de clés tel que l'IKE, ou par une autre méthode. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.10
wgIpsecSaEspInEncapsulation | Le type d'encapsulation utilisé par ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.11
wgIpsecSaEspInEncAlg | Une valeur unique qui représente l'algorithme de chiffrement appliqué au trafic. Si le chiffrement n'est pas utilisé, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.12
wgIpsecSaEspInEncKeyLength | La longueur en bits de la clé de chiffrement utilisée pour l'algorithme spécifié dans l'objet « wgIpsecSaEspInEncAlg ». La valeur est 0 si la longueur de la clé est implicite dans l'algorithme spécifié ou si aucun chiffrement n'est spécifié. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.13
wgIpsecSaEspInAuthAlg | Une valeur unique qui représente l'algorithme de hachage appliqué au trafic. Si aucune authentification n'est utilisée, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.14
wgIpsecSaEspInLimitSeconds | La durée de vie maximale du tunnel en secondes. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de délai d'expiration. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 secondes (plus de 136 ans). Les valeurs supérieures seront tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.15
wgIpsecSaEspInLimitKbytes | Le trafic maximum que le tunnel peut supporter en kilooctets. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 kilooctets. Les valeurs supérieures seront tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.16
wgIpsecSaEspInAccSeconds | Le nombre de secondes cumulées par rapport au délai d'expiration du tunnel. C'est aussi le nombre de secondes de vie du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.17
wgIpsecSaEspInAccKbytes | Le volume de trafic cumulé par rapport à la limite d'expiration du tunnel relative au trafic, mesuré en kilooctets. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.18
wgIpsecSaEspInUserOctets | Le volume de trafic utilisateur qui a transité par le tunnel, mesuré en octets. Il n'est pas forcément identique au volume de trafic servant à déterminer l'expiration du tunnel relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.19
wgIpsecSaEspInPackets | Le nombre de paquets pris en charge par le tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.20
wgIpsecSaEspInDecryptErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.21
wgIpsecSaEspInAuthErrors | Le nombre de paquets rejetés par le tunnel en raison d'erreurs d'authentification. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.22
wgIpsecSaEspInReplayErrors | Le nombre de paquets rejetés par le tunnel en raison d'erreurs de relecture. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.23
wgIpsecSaEspInPolicyErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.24
wgIpsecSaEspInPadErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.25
wgIpsecSaEspInOtherReceiveErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.26
wgIpsecSaAhInTable | Le tableau (conceptuel) contenant les informations concernant les tunnels AH avec trafic entrant IPSec. Il doit y avoir une ligne pour chaque association de sécurité AH pour le trafic entrant qui existe dans l'entité. Le nombre de lignes maximum dépend de la mise en œuvre. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2
wgIpsecSaAhInEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) contenant les informations concernant un tunnel AH spécifique avec trafic entrant IPSec. Une ligne de ce tableau ne peut être créée ou supprimée par des opérations SNMP sur les colonnes de la table. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1
wgIpsecSaAhInAddress | L'adresse de destination du tunnel. Pour les implémentations qui ne prennent pas en charge l'IPv6, cette adresse doit apparaître comme l'une des adresses IPv6 mappées en IPv4 tel que défini dans la Section 2.5.4 de [IPV6AA]. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.1
wgIpsecSaAhInSpi | L'index des paramètres de sécurité du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.2
wgIpsecSaAhInDestId | L'identificateur de destination du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur de destination est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant la création et la négociation du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.3
wgIpsecSaAhInDestIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaAhInDestId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.4
wgIpsecSaAhInSourceId | L'identificateur de source du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur de source est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant la création et la négociation du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.5
wgIpsecSaAhInSourceIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaAhInSourceId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.6
wgIpsecSaAhInProtocol | Le numéro de protocole de la couche de transport auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de protocole, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.7
wgIpsecSaAhInDestPort | Le numéro de port de destination du protocole auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.8
wgIpsecSaAhInSourcePort | Le numéro de port source du protocole auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.9
wgIpsecSaAhInCreator | Le créateur de ce tunnel. Ce MIB ne fait aucune hypothèse sur la manière dont les tunnels sont créés. Ils peuvent être créés en statique, ou par un protocole d'échange de clés tel que l'IKE, ou par une autre méthode. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.10
wgIpsecSaAhInEncapsulation | Le type d'encapsulation utilisé par ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.11
wgIpsecSaAhInAuthAlg | Une valeur unique qui représente l'algorithme de hachage appliqué au trafic pris en charge par ce SA s'il utilise l'ESP, ou 0 s'il n'y a pas d'authentification appliquée par ESP. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.12
wgIpsecSaAhInLimitSeconds | La durée de vie maximale du tunnel, en secondes. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de délai d'expiration. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 secondes (plus de 136 ans). Les valeurs supérieures sont tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.13
wgIpsecSaAhInLimitKbytes | Le trafic maximum que le tunnel peut supporter en kilooctets. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 kilooctets. Les valeurs supérieures sont tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.14
wgIpsecSaAhInAccSeconds | Le nombre de secondes cumulées par rapport au délai d'expiration du tunnel. C'est aussi le nombre de secondes de vie du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.15
wgIpsecSaAhInAccKbytes | Le volume de trafic cumulé par rapport à la limite d'expiration du tunnel relative au trafic, mesuré en kilooctets. Cette valeur peut être 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.16
wgIpsecSaAhInUserOctets | Le volume de trafic utilisateur qui a transité par le tunnel, mesuré en octets. Il n'est pas forcément identique au volume de trafic servant à déterminer l'expiration du tunnel relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.17
wgIpsecSaAhInPackets | Le nombre de paquets pris en charge par le tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.18
wgIpsecSaAhInAuthErrors | Le nombre de paquets rejetés par le tunnel en raison d'erreurs d'authentification. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.19
wgIpsecSaAhInReplayErrors | Le nombre de paquets rejetés par le tunnel en raison d'erreurs de relecture. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.20
wgIpsecSaAhInPolicyErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.21
wgIpsecSaAhInOtherReceiveErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.22
wgIpsecSaIpcompInTable | Le tableau (conceptuel) contenant les informations concernant les tunnels IPCOMP avec trafic entrant IPSec. Il doit y avoir une ligne pour chaque association (de sécurité) IPCOMP pour le trafic entrant qui existe dans l'entité. Le nombre de lignes maximum dépend de la mise en œuvre. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3
wgIpsecSaIpcompInEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) contenant les informations concernant un tunnel IPCOMP spécifique avec trafic entrant IPSec. Une ligne de ce tableau ne peut être créée ou supprimée par des opérations SNMP sur les colonnes de la table. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1
wgIpsecSaIpcompInAddress | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.1
wgIpsecSaIpcompInCpi | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.2
wgIpsecSaIpcompInDestId | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.3
wgIpsecSaIpcompInDestIdType | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.4
wgIpsecSaIpcompInSourceId | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.5
wgIpsecSaIpcompInSourceIdType | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.6
wgIpsecSaIpcompInProtocol | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.7
wgIpsecSaIpcompInDestPort | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.8
wgIpsecSaIpcompInSourcePort | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.9
wgIpsecSaIpcompInCreator IpsecSaCreatorIdent | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. Une valeur qui indique comment le point de terminaison d'un tunnel a été créé | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.10
wgIpsecSaIpcompInEncapsulation | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.11
wgIpsecSaIpcompInDecompAlg | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.12
wgIpsecSaIpcompInSeconds | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.13
wgIpsecSaIpcompInUserOctets | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.14
wgIpsecSaIpcompInPackets | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.15
wgIpsecSaIpcompInDecompErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.16
wgIpsecSaIpcompInOtherReceiveErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.17
wgIpsecSaEspOutTable | Le tableau (conceptuel) contenant les informations concernant les tunnels ESP avec trafic sortant IPSec. Il doit y avoir une ligne pour chaque association de sécurité ESP pour le trafic sortant qui existe dans l'entité. Le nombre de lignes maximum dépend de la mise en œuvre. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4
wgIpsecSaEspOutEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) contenant les informations concernant un SA ESP spécifique avec trafic sortant IPSec. Une ligne de ce tableau ne peut être créée ou supprimée par des opérations SNMP sur les colonnes de la table. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1
wgIpsecSaEspOutAddress | L'adresse de destination du tunnel. Pour les implémentations qui ne prennent pas en charge l'IPv6, cette adresse doit apparaître comme l'une des adresses IPv6 mappées en IPv4 tel que défini dans la Section 2.5.4 de [IPV6AA]. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.1
wgIpsecSaEspOutSpi | L'index des paramètres de sécurité du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.2
wgIpsecSaEspOutSourceId | L'identificateur de source du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant les négociations de phase 2. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.3
wgIpsecSaEspOutSourceIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaEspOutSourceId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.4
wgIpsecSaEspOutDestId | L'identificateur de destination du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur de destination est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant les négociations de phase 2. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.5
wgIpsecSaEspOutDestIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaEspOutDestId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.6
wgIpsecSaEspOutProtocol | Le numéro de protocole de la couche de transport auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de protocole, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.7
wgIpsecSaEspOutSourcePort | Le numéro de port source du protocole auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.8
wgIpsecSaEspOutDestPort | Le numéro de port de destination du protocole auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.9
wgIpsecSaEspOutCreator | Le créateur de ce tunnel. Ce MIB ne fait aucune hypothèse sur la manière dont les tunnels sont créés. Ils peuvent être créés en statique, ou par un protocole d'échange de clés tel que l'IKE, ou par une autre méthode. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.10
wgIpsecSaEspOutEncapsulation | Le type d'encapsulation utilisé par ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.11
wgIpsecSaEspOutEncAlg | Une valeur unique qui représente l'algorithme de chiffrement appliqué au trafic. Si le chiffrement n'est pas utilisé, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.12
wgIpsecSaEspOutEncKeyLength | La longueur en bits de la clé de chiffrement utilisée pour l'algorithme spécifié dans l'objet « wgIpsecSaEspOutEncAlg ». La valeur est 0 si la longueur de la clé est implicite dans l'algorithme spécifié ou si aucun chiffrement n'est spécifié. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.13
wgIpsecSaEspOutAuthAlg | Une valeur unique qui représente l'algorithme de hachage appliqué au trafic. Si aucune authentification n'est utilisée, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.14
wgIpsecSaEspOutLimitSeconds | La durée de vie maximale du tunnel en secondes. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de délai d'expiration. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 secondes (plus de 136 ans). Les valeurs supérieures seront tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.15
wgIpsecSaEspOutLimitKbytes | Le trafic maximum que le tunnel peut supporter en kilooctets. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 kilooctets. Les valeurs supérieures seront tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.16
wgIpsecSaEspOutAccSeconds | Le nombre de secondes cumulées par rapport au délai d'expiration du tunnel. C'est aussi le nombre de secondes de vie du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.17
wgIpsecSaEspOutAccKbytes | Le volume de trafic cumulé par rapport à la limite d'expiration du tunnel relative au trafic, mesuré en kilooctets. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.18
wgIpsecSaEspOutUserOctets | Le volume de trafic utilisateur qui a transité par le tunnel, mesuré en octets. Il n'est pas forcément identique au volume de trafic servant à déterminer l'expiration du tunnel relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.19
wgIpsecSaEspOutPackets | Le nombre de paquets pris en charge par le tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.20
wgIpsecSaEspOutSendErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.21
wgIpsecSaAhOutTable | Le tableau (conceptuel) contenant les informations concernant les tunnels AH avec trafic sortant IPSec. Il doit y avoir une ligne pour chaque association de sécurité AH pour le trafic sortant qui existe dans l'entité. Le nombre de lignes maximum dépend de la mise en œuvre. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5
wgIpsecSaAhOutEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) contenant les informations concernant un SA AH spécifique avec trafic sortant IPSec. Une ligne de ce tableau ne peut être créée ou supprimée par des opérations SNMP sur les colonnes de la table. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1
wgIpsecSaAhOutAddress | L'adresse de destination du tunnel. Pour les implémentations qui ne prennent pas en charge l'IPv6, cette adresse doit apparaître comme l'une des adresses IPv6 mappées en IPv4 tel que défini dans la Section 2.5.4 de [IPV6AA]. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.1
wgIpsecSaAhOutSpi | L'index des paramètres de sécurité du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.2
wgIpsecSaAhOutSourceId | L'identificateur de source du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur de source est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant les négociations de phase 2. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.3
wgIpsecSaAhOutSourceIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaAhOutSourceId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.4
wgIpsecSaAhOutDestId | L'identificateur de destination du tunnel. La valeur est 0 si l'identificateur de destination est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. Cette valeur est prise directement des données de charge utile ID facultatives qui sont échangées pendant les négociations de phase 2. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.5
wgIpsecSaAhOutDestIdType | Le type d'identificateur présenté par « wgIpsecSaAhOutDestId ». La valeur est 0 si le type d'identificateur est inconnu ou si le tunnel utilise l'encapsulation en mode transport. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.6
wgIpsecSaAhOutProtocol | Le numéro de protocole de la couche de transport auquel est associé ce tunnel. Si le tunnel est associé à tout type de protocole, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.7
wgIpsecSaAhOutSourcePort | Le numéro de port source du protocole auquel est associé ce tunnel. Si le tunnel est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.8
wgIpsecSaAhOutDestPort | Le numéro de port de destination du protocole auquel est associé ce tunnel. Si le tunnel est associé à tout type de numéro de port, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.9
wgIpsecSaAhOutCreator | Le créateur de ce tunnel. Ce MIB ne fait aucune hypothèse sur la manière dont les tunnels sont créés. Ils peuvent être créés en statique, par un protocole d'échange de clés tel que l'IKE, ou par une autre méthode. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.10
wgIpsecSaAhOutEncapsulation | Le type d'encapsulation utilisé par ce tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.11
wgIpsecSaAhOutAuthAlg | Une valeur unique qui représente l'algorithme de hachage appliqué au trafic. Si aucune authentification n'est utilisée, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.12
wgIpsecSaAhOutLimitSeconds | La durée de vie maximale du tunnel en secondes. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de délai d'expiration. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 secondes (plus de 136 ans). Les valeurs supérieures seront tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.13
wgIpsecSaAhOutLimitKbytes | Le trafic maximum que le tunnel peut supporter en kilooctets. La valeur est 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. La valeur affichée est limitée à 4 294 967 295 kilooctets. Les valeurs supérieures seront tronquées. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.14
wgIpsecSaAhOutAccSeconds | Le nombre de secondes cumulées par rapport au délai d'expiration du tunnel. C'est aussi le nombre de secondes de vie du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.15
wgIpsecSaAhOutAccKbytes | Le volume de trafic cumulé par rapport à la limite d'expiration du tunnel relative au trafic, mesuré en kilooctets. Cette valeur peut être 0 si le tunnel n'a pas de limite d'expiration relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.16
wgIpsecSaAhOutUserOctets | Le volume de trafic utilisateur qui a transité par le tunnel, mesuré en octets. Il n'est pas forcément identique au volume de trafic servant à déterminer l'expiration du tunnel relative au trafic. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.17
wgIpsecSaAhOutPackets | Le nombre de paquets pris en charge par le tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.18
wgIpsecSaAhOutSendErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.19
wgIpsecSaIpcompOutTable | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6
wgIpsecSaIpcompOutEntry | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1
wgIpsecSaIpcompOutAddress | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.1
wgIpsecSaIpcompOutCpi | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.2
wgIpsecSaIpcompOutSourceId | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.3
wgIpsecSaIpcompOutSourceIdType | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.4
wgIpsecSaIpcompOutDestId | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.5
wgIpsecSaIpcompOutDestIdType | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.6
wgIpsecSaIpcompOutProtocol | Le numéro de protocole de la couche de transport auquel est associé ce tunnel. S'il est associé à tout type de protocole, la valeur est 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.7
wgIpsecSaIpcompOutSourcePort | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.8
wgIpsecSaIpcompOutDestPort | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.9
wgIpsecSaIpcompOutCreator | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.10
wgIpsecSaIpcompOutEncapsulation | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.11
wgIpsecSaIpcompOutCompAlg | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.12
wgIpsecSaIpcompOutSeconds | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.13
wgIpsecSaIpcompOutUserOctets | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.14
wgIpsecSaIpcompOutPackets | Le nombre de paquets pris en charge par le tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.15
wgSaStatistics | L'objet de base pour les statistiques. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2
wgIpsecEspCurrentInboundSAs | Le nombre actuel de tunnels ESP avec trafic entrant dans l'entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.1
wgIpsecEspTotalInboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.2
gIpsecEspCurrentOutboundSAs | Le nombre actuel de tunnels ESP avec trafic sortant dans l'entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.3
wgIpsecEspTotalOutboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.4
wgIpsecAhCurrentInboundSAs | Le nombre actuel de tunnels AH avec trafic entrant dans l'entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.5
wgIpsecAhTotalInboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.6
wgIpsecAhCurrentOutboundSAs | Le nombre actuel de tunnels AH avec trafic sortant dans l'entité. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.7
wgIpsecAhTotalOutboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.8
wgIpsecIpcompCurrentInboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.9
wgIpsecIpcompTotalInboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.10
wgIpsecIpcompCurrentOutboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.11
wgIpsecIpcompTotalOutboundSAs | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.12
wgSaErrors | L'objet de base pour les erreurs. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3
wgIpsecDecryptionErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.1
wgIpsecAuthenticationErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.2
wgIpsecReplayErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.3
wgIpsecPolicyErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.4
wgIpsecOtherReceiveErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.5
wgIpsecSendErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.6
wgIpsecUnknownSpiErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.7

### Paires de points de terminaison IPSec

Nom de fichier — WATCHGUARD-IPSEC-ENDPOINT-PAIR-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgIpsecEndpointPairMIB | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les branches de tunnel IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1
wgIpsecEndpointPair | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations sur le tunnel IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1
wgIpsecEndpointPairStatistics | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour tous les objets qui sont les compteurs globaux pour les tunnels IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2
wgIpsecEndpointPairNum | Le nombre total d'entrées dans le wgIpsecEndpointPairTable. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.1
wgIpsecEndpointPairTable | Le tableau des connexions qui décrit tous les tunnels actuels pour IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2
wgIpsecEndpointPairEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) qui contient les informations sur un tunnel IPSec entre deux passerelles de sécurité IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1
wgIpsecEndpointPairIndex | L'indice de fonctionnement de cette paire de points de terminaison IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.1
wgIpsecEndpointPairLocalAddr | L'adresse IP locale de la paire de points de terminaison IPSec actuels. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.2
wgIpsecEndpointPairPeerAddr | L'adresse IP distante de la paire de points de terminaison IPSec actuels. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.3
wgIpsecEndpointPairInSAs | Le nombre de routes de tunnel IPSec entrant dans cette paire de points de terminaison IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.4
wgIpsecEndpointPairOutSAs | Le nombre de routes de tunnel IPSec sortant dans cette paire de points de terminaison IPSec. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.5
wgIpsecEndpointPairInAccKbytes | Le total du trafic entrant en K octets depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.6
wgIpsecEndpointPairOutAccKbytes | Le total du trafic sortant en K octets depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.7
wgIpsecEndpointPairInPackets | Le nombre total de paquets entrants depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.8
wgIpsecEndpointPairOutPackets | Le nombre total de paquets sortants depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.9
wgIpsecEndpointPairDecryptErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.10
wgIpsecEndpointPairAuthErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs d'authentification depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.11
wgIpsecEndpointPairReplayErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de relecture depuis que cette connexion a été établie. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.12
wgIpsecEndpointPairPolicyErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.13
wgIpsecEndpointPairPadErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.14
wgIpsecEndpointPairOtherReceiveErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.15
wgIpsecEndpointPairSendErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.16
wgIpsecEndpointPairTotalInSAs | Le nombre total de routes de tunnel entrant actif. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.1
wgIpsecEndpointPairTotalOutSAs | Le nombre total de routes de tunnel sortant actif. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.2
wgIpsecEndpointPairTotalInAccKbytes | Le trafic IPSec entrant total. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.3
wgIpsecEndpointPairTotalOutAccKbytes | Le trafic IPSec sortant total. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.4
wgIpsecEndpointPairTotalInPackets | Le total des paquets IPSec entrants. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.5
wgIpsecEndpointPairTotalOutPackets | Le total des paquets IPSec sortants. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.6
wgIpsecEndpointPairTotalDecryptErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.7
wgIpsecEndpointPairTotalAuthErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs d'authentification. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.8
wgIpsecEndpointPairTotalReplayErrors | Le nombre total de paquets rejetés en raison d'erreurs de relecture. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.9
wgIpsecEndpointPairTotalPolicyErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.10
wgIpsecEndpointPairTotalPadErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.11
wgIpsecEndpointPairTotalOtherReceiveErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.12
wgIpsecEndpointPairTotalSendErrors | Cet objet est obsolète et n'est pas utilisé actuellement. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.13
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnel | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour les informations sur le tunnel à propos de toutes les stratégies. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelNum | Le nombre total de tunnels dans le tableau peeriptotunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.1
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelTable | Le tableau peeriptotunnel dans la base de données MIB endpointpair. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) qui contient l'adresse IP du pair et des informations à propos du tunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2.1
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelPeerIP | L'adresse IP du pair du tableau peeriptotunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2.1.1
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelTunnelID | L'ID du tunnel du tableau peeriptotunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2.1.2

### État de FireCluster

Nom de fichier — WATCHGUARD-CLUSTER-STATUS-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgClusterStatusMIB | Il s'agit d'informations sur l'état du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6
wgClusterEnabled | L'état du FireCluster sur le Firebox : activé ou désactivé. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.1
wgFirstMemberId | L'identifiant de membre du cluster du premier membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.2
wgFirstMemberRole | Le rôle du premier membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.3
wgFirstMemberSystemHealth | L'état de santé du premier membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.4
wgFirstMemberHardwareHealth | La valeur de santé matérielle du premier membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.5
wgFirstMemberMonitorPortHealth | L'état de santé des ports du premier membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.6
wgFirstMemberWeightAvg | La valeur moyenne pondérée du premier membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.7
wgSecondMemberId | L'identifiant de membre du cluster du second membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.8
wgSecondMemberRole | Le rôle du second membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.9
wgSecondMemberSystemHealth | L'état de santé du second membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.10
wgSecondMemberHardwareHealth | La valeur de santé matérielle du second membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.11
wgSecondMemberMonitorPortHealth | L'état de santé des ports du second membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.12
wgSecondMemberWeightAvg | La valeur moyenne pondérée du second membre du cluster. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.13

### Informations générales sur le système

Nom de fichier — WATCHGUARD-INFO-SYSTEM-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgInfoSystem | Il s'agit des informations de base sur le système pour toutes les branches Client wg. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1
wgInfoSystemCurrentTime | La date et l'heure locales de l'ordinateur de gestion. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1.1
wgInfoGavService | La version et l'heure de mise à jour du Gateway AntiVirus Service. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1.3
wgInfoIpsService | La version et l'heure de mise à jour de l'Intrusion Prevention Service. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1.4

### MIB clients

Nom de fichier — WATCHGUARD-CLIENT-MIB

Objet | Description | OID
--- | --- | ---
wgClientMIB | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour serveur DHCP, client DHCP et client PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2
wgClientDHCPServer | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations ayant trait au serveur DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1
wgClientDHCPServerEnable | Indique si le serveur DHCP a été activé. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.1
wgClientDHCPServerStartIpAddress | L'adresse IP au début de la plage d'adresses IP louées par le serveur DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.2
wgClientDHCPServerEndIpAddress | La dernière adresse IP de la plage d'adresses IP louées par le serveur DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.3
wgClientDHCPServerLeaseTime | La durée de bail d'une adresse attribuée à un client DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.4
wgClientDHCPServerNum | Le nombre total d'entrées dans wgClientDHCPServerTable. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.5
wgClientDHCPServerConnTable | Il s'agit du tableau de bail client du serveur DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6
wgClientDHCPServerConnEntry | Une entrée (ligne conceptuelle) qui contient les informations de bail d'une adresse attribuée par le serveur DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1
wgClientDHCPServerConnClientHostName | Le nom d'hôte du client. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.1
wgClientDHCPServerConnIPAddr | L'adresse IP attribuée au client. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.2
wgClientDHCPServerConnMACAddr | L'adresse MAC du client. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.3
wgClientDHCPServerConnLeaseTimeStart | La date et l'heure de début du bail. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.4
wgClientDHCPServerConnLeaseTimeEnd | La date et l'heure de fin du bail. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.5
wgClientDHCPServerRelayServer | L'adresse IP du serveur DHCP distant vers lequel les requêtes DHCP sont relayées. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.7
wgClientDHCPClient | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations ayant trait au client DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2
wgClientDHCPClientEnable | Indique si l'interface 1 (publique) est configurée pour obtenir une adresse IP via DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.1
wgClientDHCPClientDomainName | Le nom de domaine du client DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.2
wgClientDHCPClientDefaultGateway | L'adresse IP de la passerelle par défaut pour le client DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.3
wgClientDHCPClientDNSOne | L'adresse IP du serveur DNS principal pour le client DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.4
wgClientDHCPClientDNSTwo | L'adresse IP du serveur DNS secondaire pour le client DHCP. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.5
wgClientPPPoEClient | Il s'agit de l'identificateur d'objet de base pour toutes les informations ayant trait au client PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3
wgClientPPPoEClientEnable | Indique si l'interface 1 (publique) est configurée pour utiliser PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.1
wgClientPPPoEClientADSLStatus | L'état actuel de l'ADSL du client PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.2
wgClientPPPoEClientLocalIPAddr | L'adresse IP pour le client PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.3
wgClientPPPoEClientRemoteIPAddr | L'adresse IP du serveur PPP auquel ce client PPPoE se connecte. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.4
wgClientPPPoEClientNetMask | Le masque de sous-réseau du client PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.5
wgClientPPPoEClientDNSOne | L'adresse IP du serveur DNS principal. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.6
wgClientPPPoEClientDNSTwo | L'adresse IP du serveur DNS secondaire. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.7
wgClientPPPoEADSLPeerMACAddr | L'adresse MAC du serveur PPP auquel ce client se connecte. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.8
wgClientPPPoEClientConnTime | La durée de connexion de la connexion PPPoE. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.9

### Conventions textuelles IPSec ISAKMP IKE DOI

Nom de fichier — IPSEC-ISAKMP-IKE-DOI-TC

Objet | Description
--- | ---
IpsecDoiSituation | La situation du DOI IPSEC donne des informations qui peuvent être utilisées par le répondeur pour déterminer une stratégie concernant le traitement de la requête entrante d'Association de Sécurité.
IpsecDoiSecProtocolId | Il s'agit des valeurs IPSEC DOI pour le champ Protocol-Id dans la charge utile de Proposition d'un ISAKMP et dans toutes les charges utiles de Notification. Elles sont également utilisées comme Protocol-ID dans la charge utile de Notification et la charge utile de Suppression. Les valeurs 249-255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IpsecDoiTransformIdent | L'identificateur de transformation IPSEC DOI ISAKMP est une valeur à 8 bits qui identifie un protocole d'échange de clé à utiliser pour la négociation. Il est utilisé dans le champ Transform-Id d'une charge utile Transformation d'un IKE Phase 1. Les valeurs 249-255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IpsecDoiAhTransform | L'identificateur de transformation IPSEC DOI AH est une valeur à 8 bits qui identifie un algorithme particulier à utiliser pour assurer la protection de l'intégrité pour HA. Il est utilisé dans le champ Transform-ID d'une charge utile Transformation ISAKMP pour l'IPSEC DOI, lorsque le Protocol-Id de la charge utile de proposition associée est 2 (AH). Les valeurs 249-255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IpsecDoiEspTransform | L'identificateur de transformation IPSEC DOI AH est une valeur à 8 bits qui identifie un algorithme particulier à utiliser pour assurer la protection de la confidentialité pour ESP. Il est utilisé dans le champ Transform-ID d'une charge utile Transformation ISAKMP pour l'IPSEC DOI, lorsque le Protocol-Id de la charge utile de proposition associée est 2 (AH), 3 (ESP), and 4 (IPCOMP). Les valeurs 249-255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IpsecDoiAuthAlgorithm | L'algorithme d'authentification ESP utilisé dans l'IPSEC DOI en tant que définition d'attributs SA dans la charge utile Transformation de Phase II d'une négociation IKE. Cet ensemble de valeurs définit l'algorithme d'authentification AH lorsque la charge utile de Proposition associée a un Protocol-ID de 2 (AH). Cet ensemble de valeurs définit l'algorithme d'authentification ESP lorsque la charge utile de Proposition associée a un Protocol-ID de 3 (ESP). Values 5-61439 are reserved to IANA. Values 61440-65535 are for private use. Dans une base de données MIB, une valeur de 0 indique que ESP a été négocié sans authentification.
IpsecDoiIpcompTransform | L'identificateur de transformation IPSEC DOI IPCOMP est une valeur à 8 bits qui identifie un algorithme particulier à utiliser pour fournir une compression de niveau-IP avant ESP. Il est utilisé dans le champ Transform-ID d'une charge utile Transformation ISAKMP pour l'IPSEC DOI, lorsque le Protocol-Id de la charge utile de proposition associée est 4 (IPCOMP). Les valeurs 1 à 47 sont réservées aux algorithmes pour lesquels un RFC a été approuvé pour la publication. Les valeurs 48 à 63 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs. Les valeurs 64 à 255 sont réservées à une expansion future.
IpsecDoiEncapsulationMode | Le mode d'encapsulation utilisé comme une définition d'attributs IPSEC DOI SA dans la charge utile de Transformation d'une négociation IKE de Phase II. Cet ensemble de valeurs définit les modes d'encapsulation pour AH, ESP, et IPCOMP lorsque la charge utile de proposition associée a un Protocol-ID de 3 (ESP). Values 3-61439 are reserved to IANA. Values 61440-65535 are for private use.
IpsecDoiIdentType | Le type d'identification IPSEC DOI est une valeur à 8 octets qui est utilisé dans le champ Type d'ID comme un discriminateur pour l'interprétation de la charge utile de l'identification de la longueur variable. Les valeurs 249-255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IsakmpDOI | Il s'agit du domaine des valeurs d'interprétation pour le protocole ISAKMP. Elles sont une valeur à 32 bits utilisées dans le champ Domaine d'interprétation de la charge utile d'Association de sécurité. Les valeurs de 2 à 4294967295 sont réservées à IANA.
IsakmpCertificateEncoding | Il s'agit des valeurs pour les types d'informations liées au certificat contenues dans le champ Données du certificat de la charge utile du Certificat. Elles sont utilisées dans le champ Codage Cert de la charge utile du Certificat. Les valeurs de 11 à 255 sont réservées.
IsakmpExchangeType | Il s'agit des valeurs utilisées pour les types d'échanges dans l'en-tête ISAKMP. Les valeurs jusqu'à 31 sont réservées à une attribution DOI-independent future pour ISAKMP. Les valeurs 240 à 255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IsakmpNotifyMessageType | Il s'agit des valeurs pour les types de messages de notification. Elles sont utilisées comme champ Notification de type de message dans la charge utile Notification. Cette convention textuelle fusionne les types pour les types d'erreur (dans la plage 1 à 16386) et pour les types de notification (dans la plage 16384 à 65535). Les valeurs 16001 à 16383 sont réservées pour un usage privé comme types d'erreur entre des systèmes coopératifs. Les valeurs 24576 à 32767 sont réservées pour un usage dans chaque DOI. Chaque DOI devrait avoir un clone de cette convention textuelle ajoutant des valeurs locales. Les valeurs 32768 à 40958 sont réservées pour un usage privé comme types de notification entre des systèmes coopératifs.
IkeExchangeType | Il s'agit des valeurs utilisées pour les types d'échanges dans l'en-tête ISAKMP. Les valeurs 32 à 239 sont spécifiques au DOI, ces valeurs sont pour le DOI IPSec utilisé par IKE. Les valeurs 240 à 255 sont réservées pour un usage privé entre des systèmes coopératifs.
IkeEncryptionAlgorithm | Valeurs pour des algorithmes de chiffrement négociés pour le SAKMP SA par IKE en Phase I. Il s'agit des valeurs pour l'algorithme de chiffrement type attribut SA (1). Values 7-65000 are reserved to IANA. Les valeurs 65 001 à 65 535 sont pour un usage privé entre des parties mutuellement consentantes.
IkeHashAlgorithm | Valeurs pour des algorithmes de hachage négociés pour le SAKMP SA par IKE en Phase I. Il s'agit des valeurs pour l'algorithme de hachage type attribut SA (1). Values 4-65000 are reserved to IANA. Les valeurs 65 001 à 65 535 sont pour un usage privé entre des parties mutuellement consentantes.
IkeAuthMethod | Valeurs pour les méthodes d'authentification négociées pour l'ISAKMP SA par IKE en Phase I. Il s'agit des valeurs pour la Méthode d'authentification type Attribut (3). Values 6-65000 are reserved to IANA. Les valeurs 65 001 à 65 535 sont pour un usage privé entre des parties mutuellement consentantes.
IkeGroupDescription | Valeurs pour les groupes de calculation de clé Oakley pour échange Diffie-Hellman négocié pour l'ISAKMP SA par IKE en Phase I. Elles sont aussi utilisées en Phase II lorsque Perfect Forward Secrecy est utilisé. Ce sont des valeurs pour le type SA Attrbute de Description de groupe (4).
IkeGroupType | Valeurs pour les types de groupe de calculation de clé Oakley négociés pour l'ISAKMP SA par IKE en Phase I. Elles sont aussi utilisées en Phase II lorsque Perfect Forward Secrecy est utilisé. Ce sont des valeurs pour le type SA Attrbute de Type de groupe (4).
IkePrf | Valeurs pour Fonctions pseudo-aléatoires utilisées avec l'algorithme de hachage négocié pour l'ISAKMP SA par IKE en Phase I. Il n'y a actuellement aucune fonction pseudo-aléatoire définie, la valeur par défaut HMAC est toujours utilisée. Ce sont des valeurs pour le type SA Attribute PRF (13). Values 1-65000 are reserved to IANA. Les valeurs 65 001 à 65 535 sont pour un usage privé entre des parties mutuellement consentantes.
IkeNotifyMessageType | Il s'agit des valeurs pour les types de messages de notification. Elles sont utilisées comme champ Notification de type de message dans la charge utile Notification. Cette convention textuelle fusionne les types pour les types d'erreur (dans la plage 1 à 16386) et pour les types de notification (dans la plage 16384 à 65535). Cette convention textuelle est une fusion des valeurs définies par ISAKMP avec les valeurs supplémentaires définies dans le DOI d'IPSEC. Les valeurs 16001 à 16383 sont réservées pour un usage privé comme types d'erreur entre des systèmes coopératifs. Les valeurs 32 001 à 32 767 sont réservées pour un usage privé comme types de notification entre des systèmes coopératifs.

#### Voir aussi

À propos des bases de données MIB (Management Information Base)

À propos du Protocole SNMP

Activer l'interrogation SNMP

Activer les stations de gestion et les interruptions SNMP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique