Rubriques Connexes

# Configurer le serveur d'authentification externe

Si vous créez un groupe d'utilisateurs Mobile VPN qui s'authentifie sur un serveur tiers, veillez à créer sur le serveur un groupe portant le même nom que celui que vous avez ajouté pour le groupe Mobile VPN.

Si vous utilisez Active Directory comme serveur d'authentification, les utilisateurs doivent appartenir à un groupe de sécurité Active Directory du même nom que le nom de groupe que vous avez configuré pour Mobile VPN with SSL.

Dans le cas d'une authentification RADIUS, VASCO ou SecurID, assurez-vous que le serveur RADIUS envoie un attribut Filter-Id (attribut RADIUS n 11) dès qu'un utilisateur s'authentifie avec succès pour indiquer au Firebox le groupe auquel il appartient. La valeur de l'attribut Filter-Id doit correspondre au nom du groupe Mobile VPN tel qu'il s'affiche dans les paramètres du serveur d'authentification RADIUS Fireware. Tous les utilisateurs de Mobile VPN qui s'authentifient sur le serveur doivent appartenir à ce groupe.

#### Voir aussi

À propos des serveurs d'authentification tierce

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique