Rubriques Connexes

# Restaurer automatiquement une image de sauvegarde à partir d'un lecteur USB

Si un lecteur USB (dispositif de stockage) est connecté à un périphérique WatchGuard Firebox en mode récupération, ce dernier peut restaurer automatiquement l'image précédemment sauvegardée sur le lecteur USB. Pour utiliser la fonctionnalité d'autorestauration, vous devez d'abord sélectionner l'image de sauvegarde sur le lecteur USB que vous souhaitez utiliser pour la restauration. Pour sélectionner cette image de sauvegarde, vous devez utiliser Fireware Web UI, Firebox System Manager ou Fireware Command Line Interface. Cette fonction n'est pas prise en charge par les périphériques XTMv.

Pour l'autorestauration, n'utilisez pas une image de sauvegarde créée à partir d'un autre périphérique Firebox. L'image de sauvegarde est spécifique à un seul périphérique et comporte le numéro de série, les certificats et les clés privées propres à ce périphérique.

## Sélectionner l'image de sauvegarde à utiliser pour l'autorestauration

Pour sélectionner l'image de sauvegarde à utiliser pour l'autorestauration dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Système > Lecteur USB.
   La page Sauvegarder/Restaurer vers lecteur USB s'affiche. Les fichiers de l'image de sauvegarde enregistrée apparaissent dans une liste en haut de la page.

1. Dans la liste Images de sauvegarde disponibles, sélectionnez un fichier d'image de sauvegarde.
2. Cliquez sur Utiliser l'image sélectionnée pour l'autorestauration.
3. Entrez la Clé de chiffrement utilisée pour créer l'image de sauvegarde. Cliquez sur OK.
   Le Firebox enregistre une copie de l'image de sauvegarde sélectionnée sur le lecteur USB.

Pour sélectionner l'image de sauvegarde à utiliser pour l'autorestauration dans Firebox System Manager :

1. Sélectionnez Outils > Lecteur USB.
   La boîte de dialogue Sauvegarder/Restaurer vers lecteur USB s'affiche.

1. Dans la liste Images de sauvegarde disponibles, sélectionnez un fichier d'image de sauvegarde.
2. Cliquez sur Utiliser l'image sélectionnée pour l'autorestauration.
3. Entrez la Clé de chiffrement utilisée pour créer l'image de sauvegarde. Cliquez sur OK.
4. Entrez le mot de passe de configuration de votre Firebox. Cliquez sur OK.
   Le Firebox enregistre une copie de l'image de sauvegarde sélectionnée en tant qu'image d'autorestauration auto-restore.fxi. L'image est enregistrée dans le répertoire d'autorestauration, sur le lecteur USB, puis chiffrée avec une clé de chiffrement aléatoire qui ne peut être utilisée que par le processus de restauration automatique.

Si vous avez déjà enregistré une image d'autorestauration, le fichier auto-restore.fxi est remplacé par la copie de l'image de sauvegarde sélectionnée.

Si votre Firebox utilise une version du Système d'Exploitation Fireware antérieure à la version 11.3, vous devez mettre à jour l'image logicielle du mode récupération du périphérique vers la version 11.3 pour activer la fonctionnalité d'autorestauration. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau, consultez Notes de Version Fireware XTM 11.3.

## Restauration Automatique de l'Image de Sauvegarde

Pour restaurer automatiquement l'image de sauvegarde choisie, utilisez les étapes ci-dessous pour démarrer votre Firebox en mode de récupération. Lorsque vous démarrez le Firebox en mode de récupération, celui-ci cherche sur le lecteur USB une image de restauration automatique. Si le lecteur USB contient une image de restauration automatique valide pour ce Firebox, celui-ci la restaure automatiquement puis redémarre.

Pour démarrer un périphérique Firebox T10, T30, T50 ou T70 en mode de récupération :

1. Mettez Firebox hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du Firebox.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, mettez le Firebox sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne mettez pas le Firebox hors tension pour le moment.
6. Attendez que le processus de réinitialisation se termine. Cela peut prendre jusqu'à 70 secondes. Une fois que la réinitialisation est terminée, le voyant Attn reste allumé sans clignoter.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M200 ou M300 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'avant du Firebox.
   Après cinq secondes, le voyant Arm est rouge.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge ou est éteint.
   Après 40 secondes, le voyant Arm commence à clignoter en vert.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote vert une fois par seconde.
6. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
7. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm clignote en rouge.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un Firebox M370, M400, M470, M500, M570, M670, M4600 ou M5600 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pendant cinq secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du Firebox et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pour le mettre sous tension.
   le voyant Arm est rouge.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge.
   le voyant Arm commence à clignoter en vert.
6. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote une fois par seconde.
7. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
8. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm clignote en rouge.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M440 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pendant trois secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du Firebox et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
5. Continuez à maintenir enfoncé le bouton Réinitialiser jusqu'à ce que le voyant Mode s'allume.
6. Relâchez immédiatement le bouton Réinitialiser.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M440 en mode de récupération, vous devez relâcher le bouton Réinitialiser une fois que le voyant Mode est allumé et avant que le voyant Attn commence à clignoter.

Pour démarrer n'importe quel périphérique XTM disposant d'un écran LCD en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique XTM hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton flèche vers le haut situé sur le panneau avant du périphérique pendant que vous mettez le périphérique sous tension.
3. Continuez de maintenir le bouton jusqu'à ce que le message Démarrage du mode récupération apparaisse sur l'affichage LCD.

Pour démarrer un périphérique XTM 21, 22, ou 23 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant une minute ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique XTM 25 ou XTM 26 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes et 30 secondes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique XTM 33 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes et 30 secondes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Si le lecteur USB contient une image d'autorestauration non valide, l'autorestauration échoue et le périphérique ne redémarre pas. Si le processus de restauration automatique échoue, vous devez éteindre puis rallumer le Firebox pour le démarrer avec ses paramètres usine par défaut. Pour plus d'informations sur les paramètres usine par défaut, consultez À propos des paramètres usine par défaut.

#### Voir aussi

Utiliser un lecteur USB pour la sauvegarde et la restauration du système

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique