Rubriques Connexes

# Installation Automatique de Host Sensor TDR

Threat Detection and Response emploie les Host Sensors que vous installez sur votre réseau pour surveiller les menaces susceptibles de nuire aux hôtes de votre réseau. Si votre réseau possède un serveur Active Directory, vous pouvez utiliser AD Helper pour automatiser l'installation des Host Sensors sur vos hôtes Windows.

Pour obtenir des informations concernant la compatibilité du Système d'Exploitation de TDR Host Sensor, affichez les Notes de Publication de Threat Detection & Response de la page Notes de Publication de Fireware.

Pour installer automatiquement le Host Sensor sur les hôtes Windows, vous devez d'abord installer et configurer AD Helper sur votre réseau. AD Helper transmet la liste des hôtes Windows de votre réseau à votre compte Threat Detection and Response puis installe le Host Sensor sur les hôtes que vous sélectionnez. Pour obtenir des informations concernant la configuration d'AD Helper, consultez Installer et Configurer AD Helper

Après avoir installé AD Helper, vous pouvez l'utiliser pour installer les Host Sensors sur les hôtes Windows de votre domaine Active Directory.

1. Connectez-vous à TDR Web UI avec un utilisateur possédant le rôle Opérateur.
2. Sélectionnez Périphériques > Hôtes.
   La liste des hôtes de votre réseau s'affiche. Par défaut, la page Hôtes affiche uniquement les hôtes sur lesquels un Host Sensor est installé.
3. Pour supprimer le filtre par défaut afin d'afficher tous les hôtes, cliquez sur .
4. Pour installer un Host Sensor sur un hôte, cliquez sur dans la colonne Etat d'Installation de cet hôte.
   L'Etat d'Installation est désormais En Attente d'Installation. AD Helper reçoit une requête d'installation du Host Sensor.
5. Pour installer un Host Sensor sur plusieurs hôtes :
   1. Cochez la case de chaque hôte où un Host Sensor doit être installé.
   2. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Installer un Capteur.
      L'Etat d'Installation des hôtes sélectionnés est désormais En Attente d'Installation. AD Helper reçoit une requête d'installation du host sensor sur les hôtes sélectionnés.
6. Pour afficher l'état d'installation de chaque hôte, consultez la colonne Etat du Capteur.

L'icône de la colonne Etat du Capteur indique l'état du Host Sensor de chaque hôte :

- — le Host Sensor est installé est fonctionnel
- — le Host Sensor est installé mais présente un problème
- — le Host Sensor ne communique pas
- — le Host Sensor n'a pas été arrêté correctement

#### Voir aussi

Désinstaller des Host Sensors TDR

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique