Rubriques Connexes

# Contrôler les clients sans fil

Vous pouvez afficher et surveiller les clients sans fil connectés à vos périphériques WatchGuard AP. Vous avez également la possibilité de déconnecter les clients sans fil d'un périphérique AP.

Le nom d'hôte et l'adresse IP des clients sans fil n'apparaissent que si le client utilise le périphérique Firebox comme serveur DHCP.

Pour voir les clients sans fil connectés à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez l'onglet Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page de Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Clients sans fil.
   Une liste de clients sans fil connectés s'affiche.

1. Pour afficher uniquement les clients sans fil connectés à un périphérique AP spécifique, sélectionnez ce dernier dans la liste déroulante Point d'Accès.
2. Pour afficher uniquement les clients sans fil connectés à un SSID spécifique, sélectionnez ce dernier dans la liste déroulante SSID.
3. Pour afficher uniquement les clients sans fil d'un fabricant spécifique, sélectionnez ce dernier dans la liste déroulante Fabricant.
4. Pour afficher les statistiques d'un client sans fil dans Firewatch ou Traffic Monitor, sélectionnez son adresse IP.
5. Pour déconnecter un client sans fil, sélectionnez le client et cliquez sur Client déconnecté.

Pour refuser définitivement l'accès à un client sans fil à vos périphériques WatchGuard AP, notez l'adresse MAC avant de déconnecter le client sans fil. Vous pouvez alors ajouter cette adresse MAC pour ce client sans fil à la liste Adresses MAC Refusées dans la configuration Contrôle d'accès MAC. Vous devez aussi activer le Contrôle d'Accès MAC dans les paramètres SSID. Pour plus d'informations, voir Configurer le Contrôle d'Accès MAC.

Pour plus d'informations sur l'onglet Clients Sans Fil, voir Surveiller les Connexions Sans Fil (Contrôleur Sans Fil de Passerelle).

Pour voir les clients sans fil connectés à partir de Firebox System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Contrôleur de passerelle sans fil.
2. Sélectionnez l'onglet Clients sans fil.
   Une liste de clients sans fil connectés s'affiche.

1. Pour afficher uniquement les clients sans fil connectés à un périphérique AP spécifique, sélectionnez ce dernier dans la liste déroulante Filtrer Par Périphérique AP.
2. Pour afficher uniquement les clients sans fil connectés à un SSID spécifique, sélectionnez ce dernier dans la liste déroulante Filtrer Par SSID.
3. Pour déconnecter un client sans fil, sélectionnez le client et cliquez sur Client déconnecté.

Pour refuser définitivement l'accès à un client sans fil à vos périphériques WatchGuard AP, notez l'adresse MAC avant de déconnecter le client sans fil. Vous pouvez alors ajouter cette adresse MAC pour ce client sans fil à la liste Adresses MAC Refusées dans la configuration Contrôle d'accès MAC. Vous devez aussi activer le Contrôle d'Accès MAC dans les paramètres SSID. Pour plus d'informations, voir Configurer le Contrôle d'Accès MAC.

Pour plus d'informations sur l'onglet Clients Sans Fil, voir Surveiller les Connexions Sans Fil (Contrôleur Sans Fil de Passerelle).

#### Voir aussi

Contrôler l'état du périphérique AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique