Rubriques Connexes

# Configurer le service DNS dynamique

Si vous avez un compte avec DynDNS, vous pouvez activer le Service DNS dynamique sur une interface externe pour maintenir l'association entre votre nom de domaine et l'adresse IP dynamique attribuée à votre périphérique.

Dans Fireware v11.12.2 et les versions ultérieures, vous pouvez configurer DynDNS de manière à utiliser l'adresse IP de votre routeur ou périphérique NAT au lieu de celle de l'interface externe de votre Firebox. Par exemple, il peut s'avérer utile de sélectionner cette option si l'interface externe de votre Firebox possède une adresse IP appartenant à une plage privée.

Pour configurer le service DNS dynamique, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > DNS dynamique.
   La page Client DNS dynamique apparaît.
2. Sélectionnez une interface réseau, puis cliquez sur Configurer.
   La page Configuration DNS dynamique apparaît.

1. Cochez la case Activer le DNS dynamique pour l'interface.
2. Entrez le Nom d'utilisateur, Mot de passe, et Nom de domaine que vous avez utilisés pour créer votre compte DNS dynamique.
3. Dans la zone de texte Domaine, saisissez votre nom de domaine.
4. Dans la zone de texte Options, tapez une ou plusieurs de ces options :

- mx=mailexchanger& — Indique le Mail eXchanger (MX) à utiliser avec le nom d'hôte.
- backmx=YES|NO& — Exige que le MX du paramètre précédent soit configuré en tant que MX de sauvegarde (inclut l'hôte en tant que MX avec valeur de préférence inférieure).
- wildcard=ON|OFF|NOCHG — Active ou désactive les caractères génériques pour cet hôte (ON permet de les activer).
- offline=YES|NO — Définit le nom d'hôte sur le mode hors ligne.

Vous pouvez combiner une ou plusieurs de ces options à l'aide du signe esperluette (&). Par exemple :
&mx=backup.kunstlerandsons.com&backmx=YES&wildcard=ON

Pour plus d'informations, consultez https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/

7. Dans la zone de texte Mise à jour Forcée, vous pouvez définir un intervalle temporel pour forcer une mise à jour de l'adresse IP.
8. (Fireware v11.12.2 et les versions ultérieures) Pour configurer DynDNS de manière à utiliser l'adresse IP de votre routeur ou périphérique NAT, cochez la case Autoriser DynDNS à déterminer l'adresse IP. Astuce !Sélectionnez cette option si vous souhaitez que DynDNS utilise l'adresse IP de l'interface externe de votre Firebox.
9. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer le service DNS dynamique, à partir de Policy Manager :

1. Configurez un compte DynDNS. Accédez au site Web de DynDNS et suivez les instructions de ce site.
2. Dans Policy Manager, sélectionnez Réseau > Configuration.
3. Sélectionnez l'onglet WINS/DNS.
4. Au moins un serveur DNS doit être défini. Si vous n'avez pas, utilisez la procédure décrite dans Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS.
5. Sélectionnez l'onglet DNS dynamique.

1. Sélectionnez l'interface externe pour laquelle vous souhaitez configurer le DNS dynamique et cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Par DNS dynamique d'interface apparaît.

1. Pour activer le DNS dynamique, cochez la case Activer le DNS dynamique.
2. Entrez les nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine que vous avez utilisés pour créer votre compte DNS dynamique.
3. Dans la zone de texte Options, tapez une ou plusieurs de ces options :

- backmx=YES|NO& — Exige que le MX du paramètre précédent soit configuré en tant que MX de sauvegarde (inclut l'hôte en tant que MX avec valeur de préférence inférieure).
- wildcard=ON|OFF|NOCHG — Active ou désactive les caractères génériques pour cet hôte (ON permet de les activer).
- offline=YES|NO — Définit le nom d'hôte sur le mode hors ligne.

Vous pouvez combiner une ou plusieurs de ces options à l'aide du signe esperluette (&). Par exemple :
&mx=backup.kunstlerandsons.com&backmx=YES&wildcard=ON

Pour plus d'informations, consultez https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/

11. Dans la zone de texte Mise à jour Forcée, vous pouvez définir un intervalle temporel pour forcer une mise à jour de l'adresse IP.
12. (Fireware v11.12.2 et les versions ultérieures) Pour configurer DynDNS de manière à utiliser l'adresse IP de votre routeur ou périphérique NAT, cochez la case Autoriser DynDNS à déterminer l'adresse IP. Astuce !Sélectionnez cette option si vous souhaitez que DynDNS utilise l'adresse IP de l'interface externe de votre Firebox.
13. Cliquez sur OK.

#### Voir aussi

À propos du service DNS dynamique

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique