Rubriques Connexes

# Installation Manuelle de Host Sensor TDR

Vous pouvez installer manuellement un Host Sensor Windows ou Red Hat Linux.

Le Host Sensor Linux n'est pas automatiquement mis à jour. Vous devez le mettre à jour manuellement.

Pour obtenir des informations concernant la compatibilité du Système d'Exploitation de TDR Host Sensor, affichez les Notes de Publication de Threat Detection & Response de la page Notes de Publication de Fireware.

## Installer le Host Sensor

Vous pouvez télécharger manuellement le fichier d'installation du Host Sensor sur la page Hôtes ou depuis la page Host Sensors de TDR Web UI.

La page Host Sensors vous permet également de définir le Vieillissement des Fichiers Mis en Quarantaine. Ce paramètre contrôle la durée durant laquelle les fichiers mis en quarantaine demeurent sur un hôte. Pour plus d'informations, voir Configurer le Vieillissement des Fichiers Mis en Quarantaine.

Pour installer manuellement le Host Sensor depuis la page Host Sensor :

Téléchargez le fichier d'installation du Host Sensor sur l'hôte sur lequel vous souhaitez l'installer :

1. Se Connecter à TDR Web UI avec un utilisateur possédant le rôle Opérateur.
2. Sélectionnez Configuration > Host Sensor.
   Les instructions et les liens de téléchargement s'affichent pour chaque Host Sensor.

1. Dans la section du système d'exploitation exécuté par l'hôte, cliquez sur Télécharger.
   Le téléchargement du fichier d'installation du Host Sensor est lancé.
2. Cliquez sur Télécharger.
   Le fichier d'installation du Host Sensor est téléchargé.

Pour installer le Host Sensor Windows :

1. Double-cliquez sur le fichier d'installation MSI téléchargé.
   La boîte de dialogue Installation de Threat Detection and Response s'affiche.

1. Copiez et collez l'ID de Compte de la page Host Sensor TDR dans la zone de texte ID de Compte du fichier d'installation.
2. Copiez et collez l'Adresse du Contrôleur de la page Host Sensor TDR dans la zone de texte Adresse du Contrôleur du fichier d'installation.
3. Cliquez sur Installer.
4. Cliquez sur Terminer.

Pour installer un nouveau Host Sensor Red Hat Linux :

1. Connectez-vous au système Red Hat Linux avec l'utilisateur root ou un utilisateur possédant des permissions équivalentes.
2. Exécutez les commandes figurant dans les instructions d'installation de la page Host Sensor.

Pour mettre à jour le Host Sensor Red Hat Linux existant vers une nouvelle version :

1. Connectez-vous au système Red Hat Linux avec l'utilisateur root ou un utilisateur possédant des permissions équivalentes.
2. Saisissez cette commande :
   yum update [SENSOR_RPM_PATH]
   Remplacez [SENSOR_RPM_PATH] par le nom et le chemin du fichier .RPM que vous avez téléchargé.

Pour installer manuellement le Host Sensor depuis la page Hôtes :

1. Connectez-vous à TDR Web UI avec un utilisateur possédant le rôle Opérateur sur l'hôte sur lequel vous souhaitez installer le Host Sensor.
2. Sélectionnez Périphériques > Hôtes.
3. Cliquez sur Télécharger le Host Sensor.
   La boîte de dialogue Téléchargement du Host Sensor s'affiche.

1. Dans la liste déroulante Système d'Exploitation, sélectionnez le système d'exploitation de l'hôte :
   - Microsoft Windows
   - Red Hat Linux
2. Cliquez sur Télécharger.
   Le fichier d'installation du Host Sensor est téléchargé.

Pour installer le Host Sensor Windows :

1. Double-cliquez sur le fichier d'installation MSI téléchargé.
   La boîte de dialogue Installation de Threat Detection and Response s'affiche.

1. Copiez et collez l'ID de Compte de la boîte de dialogue Téléchargement de Host Sensor TDR dans la zone de texte ID de Compte du fichier d'installation.
2. Copiez et collez l'Adresse du Contrôleur de la boîte de dialogue Téléchargement de Host Sensor TDR dans la zone de texte Adresse du Contrôleur du fichier d'installation.
3. Cliquez sur Installer.
4. Cliquez sur Terminer.

Pour installer le Host Sensor Red Hat Linux :

1. Connectez-vous au système Red Hat Linux avec l'utilisateur root ou un utilisateur possédant des permissions équivalentes.
2. Exécutez les commandes figurant dans les instructions d'installation de la page Host Sensor.

Pour mettre à jour le Host Sensor Red Hat Linux existant vers une nouvelle version :

1. Connectez-vous au système Red Hat Linux avec l'utilisateur root ou un utilisateur possédant des permissions équivalentes.
2. Saisissez cette commande :
   yum update [SENSOR_RPM_PATH]
   Remplacez [SENSOR_RPM_PATH] par le nom et le chemin du fichier .RPM que vous avez téléchargé.

## Vérifier l'Etat du Host Sensor

La première fois que le Host Sensor envoie une pulsation à votre compte Threat Detection and Response, l'hôte est ajouté à votre compte TDR et s'affiche dans la liste des Hôtes de TDR Web UI.

Pour vérifier l'état du Host Sensor :

1. Sélectionnez Périphériques > Hôtes.

1. Pour vérifier que le Host Sensor est installé et opérationnel, recherchez l'hôte dans la liste et consultez la colonne Etat du Capteur.

L'icône de la colonne Etat du Capteur indique l'état du Host Sensor de chaque hôte.

- — le Host Sensor est installé est fonctionnel
- — le Host Sensor est installé mais présente un problème
- — le Host Sensor ne communique pas
- — le Host Sensor n'a pas été arrêté correctement

Pour de plus amples informations concernant la page des Hôtes, consultez Gérer les Hôtes et les Host Sensors TDR.

#### Voir aussi

Installation CLI et GPO de Host Sensor TDR

Désinstaller des Host Sensors TDR

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique