Rubriques Connexes

# Configurer les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Pour détecter et gérer les périphériques WatchGuard AP que vous ajoutez à votre réseau, vous pouvez utiliser le Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur votre Firebox.

Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil vous permet de :

- De coupler les périphériques WatchGuard AP sur votre réseau avec votre Firebox
- Activer le déploiement automatique des périphériques AP pour des SSID spécifiques
- Activer le déploiement sans fil des périphériques AP
- Configurer les SSID et les paramètres des périphériques AP
- Approuver les périphériques AP
- de contrôler les périphériques AP couplés et les connexions de client sans fil.
- de lancer une analyse de site du périphérique WatchGuard AP pour détecter les autres points d'accès sans fil.

Un Contrôleur de Passerelle Sans Fil WatchGuard peut gérer plusieurs périphériques WatchGuard AP. Si vous rencontrez des problèmes de performances de gestion après avoir ajouté d'autres périphériques AP à votre réseau, vous pouvez utiliser le Contrôleur de Passerelle Sans Fil d'un autre Firebox pour gérer une partie de ces périphériques AP.

## Activer le contrôleur sans fil de passerelle

Avant que votre Firebox ne puisse découvrir de nouveaux périphériques AP WatchGuard sur votre réseau, vous devez activer le Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur votre Firebox.

Pour activer le Contrôleur de Passerelle Sans Fil à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Cochez la case Activer le contrôleur de passerelle sans fil.
   La boîte de dialogue Mot de passe de WatchGuard AP s'affiche.

1. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour la gestion de vos périphériques WatchGuard AP une fois couplés à votre Firebox.
   Il s'agit du mot de passe qui est utilisé pour les connexions de gestion de chaque périphérique AP couplé.
2. Pour afficher le mot de passe que vous avez saisi, cochez la case Afficher le mot de passe.
3. Cliquez sur Sauvegarder

Pour activer le Contrôleur de Passerelle Sans Fil à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La boîte de dialogue Contrôleur de passerelle sans fil s'affiche.
2. Cochez la case Activer le contrôleur de passerelle sans fil.
   Un message d'avertissement s'affiche.
3. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Mot de Passe de WatchGuard AP s'affiche.

1. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour la gestion de vos périphériques WatchGuard AP une fois couplés à votre Firebox.
   Il s'agit du mot de passe qui est utilisé pour les connexions de gestion de chaque périphérique AP couplé.
2. Pour afficher le mot de passe que vous avez saisi, cochez la case Afficher le mot de passe.
3. Enregistrez le fichier de configuration dans Firebox.

Lorsque vous activez le Contrôleur de Passerelle Sans Fil, la stratégie du Contrôleur de Passerelle Sans Fil de WatchGuard est automatiquement ajoutée à la configuration du Firebox. Cette stratégie autorise le trafic des réseaux approuvés et facultatifs au Firebox via le port UDP 2529.

Après avoir activé le Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur le Firebox, ce dernier peut détecter les périphériques WatchGuard AP connectés sur votre réseau approuvé ou facultatif.

Le périphérique AP peut également être situé sur le réseau de zone personnalisée. Afin d'autoriser le Contrôleur de Passerelle Sans Fil à découvrir un périphérique AP sur un réseau de zone personnalisée, vous devez modifier la stratégie du Contrôleur de Passerelle Sans Fil WatchGuard de manière à autoriser le trafic provenant de la zone personnalisée.
Pour plus d'informations sur la zone personnalisée, voir Configurer une Interface Personnalisée.

Pour de plus amples informations, consultez :

- Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP
- À propos du Déploiement Automatique de Périphérique AP
- À propos du Déploiement de Périphériques AP Sans fil
- À propos du Déploiement VPN Distant des Périphériques AP
- Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP
- Configurer les Paramètres du Périphérique AP
- Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil
- Magasin d'Approbations des Périphériques AP

## Définir le niveau de la journalisation de diagnostic

Pour augmenter le niveau de détail des messages de journal du Contrôleur de Passerelle Sans Fil, vous pouvez modifier le niveau de journalisation de diagnostic.

Pour définir le niveau de journal de diagnostic pour le Contrôleur de Passerelle Sans Fil à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Système > Journal de Diagnostic.
2. Dans la liste déroulante Contrôleur de Passerelle Sans Fil, sélectionnez le niveau de détail d'un message du journal.

Pour définir le niveau de journal de diagnostic pour le Contrôleur de Passerelle Sans Fil à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Configurer > Journalisation.
2. Cliquez sur Niveau du journal de diagnostic.
3. Dans la liste Catégorie, sélectionnez Mise en Réseau > GWC.
4. Utilisez le curseur Paramètres pour sélectionner le niveau de détail d'un message de journal.

Pour de plus amples informations concernant le niveau de journalisation de diagnostic, consultez Définir le niveau de la journalisation de diagnostic.

#### Voir aussi

À propos de la Configuration du Périphérique AP

À propos des Mots de Passe du PériphériqueAP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique