Rubriques Connexes

# Configurer un Périphérique pour qu'il mette des e-mails en Quarantaine

Après avoir installé et configuré Quarantine Server, vous devez mettre à jour la configuration du Firebox afin de pouvoir utiliser Quarantine Server.

Il y a deux étapes :

1. Configurez l'adresse IP de Quarantine Server comme décrit dans Définir l'Emplacement de Quarantine Server sur le Périphérique.
2. Installer les actions spamBlocker ou Gateway AntiVirus pour que le proxy SMTP puisse mettre du courrier en quarantaine.
   Pour plus d'informations, voir Configurer spamBlocker pour placer du courrier en quarantaine, et Configurer Gateway AntiVirus pour placer du courrier en quarantaine.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique