Rubriques Connexes

# Configurer DHCP en mode d'insertion

Lorsque vous utilisez le mode d'insertion pour la configuration du réseau, vous pouvez utiliser Policy Manager pour configurer en option le périphérique XTM en tant que serveur DHCP pour les réseaux qu'il protège ou l'utiliser en tant qu'agent de relais DHCP. Si un serveur DHCP est déjà configuré, il est conseillé de le conserver.

## Utiliser le protocole DHCP

1. Cliquez sur .
   Vous pouvez également sélectionner Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Si votre périphérique XTM n'est pas déjà configuré en mode d'insertion, dans la liste déroulante Configurer les interfaces en, sélectionnez Mode d'insertion.

1. Sélectionnez Utiliser le serveur DHCP.
2. Pour ajouter un pool d'adresses d'où votre périphérique XTM peut fournir des adresses IP, cliquez sur Ajouter à côté de la zone Pool d'adresses, puis indiquez les adresses IP de début et de fin qui se trouvent sur le même sous-réseau que l'adresse IP d'insertion.
   N'ajoutez pas l'adresse IP d'insertion dans le pool d'adresses. Cliquez sur OK.
   Vous pouvez configurer un maximum de six plages d'adresses.
3. Afin de réserver une adresse IP spécifique d'un pool d'adresses pour un périphérique ou un client, à côté du champ Adresses réservées, cliquez sur Ajouter. Entrez le nom de la réservation, de l'adresse IP à réserver et de l'adresse MAC du périphérique. Cliquez sur OK.
4. Dans la liste déroulante Durée du bail, sélectionnez la durée maximum d'utilisation d'une adresse IP par un client DHCP.
5. Par défaut, votre périphérique XTM fournit les informations de configuration de serveur DNS/WINS dans l'onglet Configuration du réseau > WINS/DNS lorsqu'il est configuré en tant que serveur DHCP. Pour envoyer d'autres informations sur le serveur DNS/WINS aux clients DHCP, cliquez sur le bouton Configurer serveurs DNS/WINS.
6. Cliquez sur OK.
7. Enregistrer le Fichier de Configuration.

## Configurer les options DHCP

Les options DHCP, également appelées extensions du fournisseur, vous permettent de spécifier les paramètres de configuration DHCP ainsi que d'autres informations de contrôle décrites dans la RFC 2132. Vous pouvez ajouter des options DHCP prédéfinies ou personnalisées. Les options personnalisées sont prises en charge dans Fireware v11.9.3 et supérieure.

Les options DHCP prédéfinies sont les suivantes :

Code d'option DHCP | Nom | Type | Description
--- | --- | --- | ---
150 | IP du Serveur TFTP | Adresse(s) IP | L'adresse IP du serveur TFTP depuis laquelle le client DHCP peut télécharger la configuration de démarrage.
66 | Nom du Serveur TFTP | Texte | Le nom du serveur TFTP depuis lequel le client DHCP peut télécharger la configuration de démarrage.
67 | Nom de fichier de démarrage TFTP | Texte | Le nom du fichier de démarrage.
2 | Décalage de temps | Entier sur 4 octets | Décalage de temps en secondes du Temps Universel Coordonné (UTC).
43 | Informations spécifiques sur le fournisseur | Texte | Cette option est utilisée par les clients et serveurs pour échanger des informations spécifiques au fournisseur.
120 | Serveurs SIP | Adresse(s) IP | Adresses IPv4 d'un ou de plusieurs serveurs proxy sortants du Protocole SIP (Session Initiation Protocol). Cette option est décrite dans RFC 3361.
138 | Contrôleur d'accès CAPWAP | Adresse(s) IP | Adresses IPv4 d'un ou plusieurs Contrôleurs d'Accès CAPWAP. Cette option est décrite dans la RFC 5417.
156 | État DHCP | Entier sur 1 octet (Non signé) | État de l'adresse IP. Cette option est utilisée par les téléphones ShoreTel pour une option de démarrage FTP.

Certaines versions du système d'exploitation Fireware ne prennent pas en charge toutes les options prédéfinies. Si le code d'option que vous sélectionnez exige une version minimale spécifique de Fireware, cette mention s'affiche à droite du code sélectionné dans Policy Manager.

Pour configurer les options DHCP :

1. Cliquez sur les Options DHCP.

1. Dans la zone de texte IP du serveur TFTP, tapez l'adresse IP du serveur TFTP.
2. Dans la zone de texte Nom de fichier de démarrage TFTP, entrez le nom du fichier de démarrage sur le serveur TFTP.

## Utiliser le relais DHCP

1. Cliquez sur .
   Vous pouvez également sélectionner Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez Utiliser le relais DHCP.

1. Entrez l'adresse IP du serveur DHCP dans la zone appropriée. Veillez, s'il y a lieu, à Ajouter une Route Statique jusqu'au serveur DHCP.
2. Cliquez sur OK.
3. Enregistrer le Fichier de Configuration.

## Configurer les paramètres DHCP d'une seule interface

En Mode d'insertion, vous pouvez indiquer différents paramètres DHCP pour chaque interface approuvée ou facultative de votre configuration.

1. Cliquez sur .
   Vous pouvez également sélectionner Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Faites défiler la boîte de dialogue Configuration du réseau et sélectionnez une interface.
3. Cliquez sur Configurer.
4. Mettez à jour les paramètres DHCP :

- Pour utiliser les mêmes paramètres DHCP que vous avez configurés pour le mode d'insertion, sélectionnez Utiliser le réglage système DHCP.
- Pour désactiver le protocole DHCP pour les clients de cette interface réseau, sélectionnez Désactiver DHCP.
- Pour configurer un relais DHCP pour les clients d'un réseau secondaire, sélectionnez Utiliser le relais DHCP pour le réseau secondaire. Indiquez l'adresse IP du serveur DHCP à utiliser pour le réseau secondaire.
- Pour configurer d'autres options DHCP pour les clients d'un réseau secondaire, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP pour le réseau secondaire. Suivez les étapes 3–6 de la procédure Utiliser la procédure DHCP pour ajouter des pools d'adresses IP, définir la durée du bail par défaut et gérer les serveurs DNS/WINS.
- Pour configurer les options DHP pour le réseau secondaire, cliquez sur Options DHCP.

1. Cliquez sur OK.

#### Voir également

Mode d'insertion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique