Rubriques Connexes

# À propos de la Notation de Barre Oblique

Votre Firebox utilise la notation de barre oblique, appelée également « Notation de Routage Inter-Domaine sans Classes » (CIDR), pour différentes finalités, notamment pour configurer les stratégies. La notation de barre oblique n'est pas la même pour les adresses IPv4 et IPv6.

## IPv4

La notation de barre oblique est une façon compacte d'afficher ou de rédiger un masque de sous-réseau IPv4. Lorsque vous utilisez la notation de barre oblique, vous écrivez l'adresse IP, une barre oblique droite (/) et le numéro de masque de sous-réseau.

Pour trouver le numéro de masque de sous-réseau :

1. Convertissez la représentation décimale du masque de sous-réseau en une représentation binaire.
2. Comptez chaque « 1 » dans le masque de sous-réseau. Le total est le numéro de masque de sous-réseau.

Par exemple, pour écrire l'adresse IPv4 192.168.42.23 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0 en notation de barre oblique :

1. Convertissez le masque de sous-réseau en notation binaire.
   Dans cet exemple, la représentation binaire de 255.255.255.0 est :
   11111111.11111111.11111111.00000000.
2. Comptez chaque 1 dans le masque de sous-réseau.
   Dans cet exemple, il y en a vingt-quatre (24).
3. Écrivez l'adresse IP originale, une barre oblique droite (/), puis le chiffre de l'Étape 2.
   Le résultat est 192.168.42.23/24.

Ce tableau affiche les masques de réseau courants et leurs équivalents avec des barres obliques.

Masque de réseau | Équivalent avec des barres obliques
--- | ---
255.0.0.0 | /8
255.255.0.0 | /16
255.255.255.0 | /24
255.255.255.128 | /25
255.255.255.192 | /26
255.255.255.224 | /27
255.255.255.240 | /28
255.255.255.248 | /29
255.255.255.252 | /30
255.255.255.254 | /31
255.255.255.255 | /32

## IPv6

Pour IPv6, la notation de barre oblique permet de représenter le préfixe de l'identifiant du réseau pour un réseau IPv6. Le préfixe est représenté par une barre oblique (/) suivie par la taille du préfixe, qui est un nombre décimal compris entre 1 et 128. La notation CIDR fonctionne exactement comme pour IPv4 : si vous avez un /48, cela signifie que les 48 premiers bits de l'adresse constituent le préfixe.

Ce tableau répertorie les préfixes de réseau IPv6 les plus courants et le nombre de sous-réseaux IPv6 et d'adresses IPv6 pris en charge.

Préfixe | Nombre de sous-réseaux
--- | ---
/64 | 1 sous-réseau IPv6 avec jusqu'à 18 446 744 073 709 551 616 adresses d'hôte IPv6
/56 | 256 sous-réseaux /64
/48 | 65 536 sous-réseaux /64

Un site de réseau auquel est attribué un préfixe /48 peut utiliser les préfixes compris entre /49 et /64 pour définir des sous-réseaux valides.

#### Voir aussi

À propos des Adresses IP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique