Rubriques Connexes

# À propos de la Configuration du Périphérique AP

Votre Périphérique de Point d'Accès (AP) WatchGuard est une extension de votre Firebox. Vous pouvez connecter un ou plusieurs périphériques WatchGuard AP à votre réseau pour activer l'accès sans fil, accroître la portée sans fil de votre réseau et permettre l'accès sans fil à différentes zones de sécurité sur votre réseau. Configurez et gérez les périphériques AP via le Contrôleur de Passerelle Sans fil sur votre Firebox.

## Configuration de SSID

Un SSID (Service Set Identifier) est le nom unique que vous donnez à chaque réseau sans fil. Vous pouvez attribuer plusieurs SSID à plusieurs périphériques AP pour accueillir différentes configurations sans fil.

Lorsque vous configurez des SSID pour vos périphériques WatchGuard AP, vous pouvez :

Attribuer le même SSID à plusieurs périphériques AP (pour l'itinérance sans fil sur le même SSID)

Lorsque vous attribuez le même SSID à plusieurs périphériques AP, la portée de ce SSID est élargie. Lorsqu'un client sans fil qui est connecté à un SSID est déplacé ailleurs sur votre réseau physique, le client sans fil peut automatiquement se connecter à un périphérique AP qui a le signal le plus fort pour ce SSID. Cela évite aux utilisateurs de se reconnecter manuellement lorsqu'ils déplacent leurs périphériques sans fil dans votre bureau.

Attribuer plusieurs SSID à chaque périphérique AP

Vous pouvez également activer plusieurs SSID sur chaque périphérique AP. Le nombre de SSID que chaque périphérique AP sans fil peut prendre en charge varie en fonction du modèle et si le périphérique a des radios uniques ou doubles.

- Les périphériques équipés d'une seule radio prennent en charge un maximum de 8 SSID
- Les périphériques équipés de deux radios prennent en charge un maximum de 16 SSID (huit par radio)

Nous recommandons un maximum de 20 à 40 clients sans fil associés par radio, en fonction des besoins totaux en temps d'antenne des clients.

Pour chaque SSID, vous configurez les paramètres de sécurité et de chiffrement qui protègent votre réseau. Pour plus d'informations, voir Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP.

Lorsque vous configurez les SSID de vos périphériques AP, vous pouvez facultativement activer le marquage VLAN. Si vous activez le marquage VLAN des SSID sur un périphérique WatchGuard AP, vous devez également activer les VLAN sur le réseau auquel le périphérique AP se connecte.

Activez le marquage VLAN sur vos SSID de périphérique AP :

- Configurez les différentes stratégies de pare-feu des SSID qui se connectent sur le même réseau
- Répartissez le trafic sur le même réseau physique vers des réseaux logiques différents.

Pour plus d'informations, voir Configurer des VLAN pour les périphériques WatchGuard AP.

Afin de prendre en charge l'itinérance d'un réseau sans fil invité, il peut s'avérer utile d'activer l'isolation des clients pour éviter que les clients sans fil ne communiquent directement entre eux. Cela nécessite un VLAN, mais pas de marquage VLAN. Pour plus d'informations, voir À propos de l'Isolation du Périphérique AP.

## À propos du Déploiement Automatique

Pour les réseaux sans fil qui comptent un grand nombre de périphériques AP WatchGuard à déployer avec les mêmes SSID et paramètres de configuration, vous pouvez activer le déploiement automatique pour certains SSID afin que les périphériques AP soient automatiquement déployés par le Contrôleur Sans Fil de Passerelle et configurés avec le SSID spécifié. Pour plus d'informations, voir À propos du Déploiement Automatique de Périphérique AP.

## Configuration du Périphérique AP

Dans les paramètres du Périphérique AP du Contrôleur de Passerelle Sans Fil, vous configurez les paramètres radio pour chaque périphérique AP et définissez les SSID que chaque périphérique AP utilise.

Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Périphérique AP.

#### Voir aussi

Exemples de Déploiement du Périphérique WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique