Rubriques Connexes

# Redémarrer ou Fermer votre Périphérique

Firebox System Manager (FSM) vous permet de redémarrer ou d'arrêter votre Firebox à distance.

## Redémarrer votre Périphérique

1. Se Connecter à un Périphérique avec WatchGuard System Manager.
2. Démarrer Firebox System Manager.
3. Sélectionnez Fichier > Redémarrer.
4. Dans la zone de texte Nom d'Utilisateur, entrez le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur utilisant les informations d'identification d'un Administrateur de Périphérique.
5. Dans la zone de texte Mot de Passe, entrez le mot de passe du compte d'utilisateur.
6. Dans la liste déroulante Serveur d'Authentification, sélectionnez le serveur d'authentification du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
7. Si vous sélectionnez un serveur d'authentification Active Directory, entrez dans la zone de texte Domaine le domaine du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
8. Cliquez sur OK.
   Le périphérique redémarre.

## Arrêter votre Périphérique

Lorsque vous arrêtez un périphérique, le panneau d'affichage LCD, le port série et toutes les interfaces du périphérique sont arrêtées. Le témoin lumineux reste vert et les ventilateurs continuent à tourner, mais vous ne pouvez plus communiquer avec le périphérique. Une fois le périphérique arrêté, vous devez le redémarrer manuellement pour rétablir la communication.

Pour arrêter un périphérique :

1. Se Connecter à un Périphérique avec WatchGuard System Manager.
2. Démarrer Firebox System Manager.
3. Sélectionnez Fichier > Arrêter.
4. Dans la zone de texte Nom d'Utilisateur, entrez le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur utilisant les informations d'identification d'un Administrateur de Périphérique.
5. Dans la zone de texte Mot de Passe, entrez le mot de passe du compte d'utilisateur.
6. Dans la liste déroulante Serveur d'Authentification, sélectionnez le serveur d'authentification du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
7. Si vous sélectionnez un serveur d'authentification Active Directory, entrez dans la zone de texte Domaine le domaine du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
8. Cliquez sur OK.
   Le périphérique s'éteint.

Pour redémarrer un périphérique arrêté :

1. Mettez le périphérique hors tension en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
2. Mettez le périphérique sous tension en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt.

#### Voir aussi

Surveiller votre Firebox avec Firebox System Manager (FSM)

Se Connecter à un Périphérique avec WatchGuard System Manager

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique