Rubriques Connexes

# Configurer les hôtes associés

Dans une configuration d'insertion ou de pont, le périphérique Firebox est configuré avec la même adresse IP sur chaque interface. Votre Firebox détecte automatiquement les nouveaux périphériques connectés à ces interfaces et ajoute chaque nouvelle adresse MAC à sa table de routage interne. Si vous souhaitez configurer manuellement les connexions du périphérique ou que la fonction Mappage d'Hôte Automatique ne fonctionne pas correctement, vous pouvez ajouter une entrée correspondant aux hôtes associés. Une entrée pour les hôtes associés crée une route statique entre l'adresse IP de l'hôte et une interface réseau. Il est recommandé de désactiver le mappage d'hôte automatique sur les interfaces pour lesquelles vous créez une entrée pour les hôtes associés.

Pour configurer les hôtes associés à partri de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces apparaît.
2. Dans le menu déroulant Configurer les Interfaces en, sélectionnez Mode Pont ou Mode d'Insertion. Astuce !Ce paramètre est disponible uniquement sur les périphériques Firebox exécutant le système d'exploitation Fireware v11.12.2 et les versions ultérieures.
3. Cliquez sur Configurer.
   La page Propriétés du Mode d'Insertion ou du Mode Pont s'affiche.
4. Sélectionnez l'onglet Paramètres du Pont ou Paramètres d'Insertion.
5. Décochez la case des interfaces pour lesquelles vous souhaitez ajouter une entrée correspondant aux hôtes associés.
6. Dans la zone de texte Hôte, saisissez l'adresse IP du périphérique pour lequel vous souhaitez établir une route statique à partir du Firebox. Sélectionnez l'Interface dans la liste déroulante adjacente. Cliquez sur Ajouter.
   Répétez cette opération pour ajouter d'autres périphériques.

1. En haut de la page, cliquez sur Retour.
2. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer les paramètres des hôtes à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Dans le menu déroulant Configurer les Interfaces en, sélectionnez Mode Pont ou Mode d'Insertion. Astuce !Ce paramètre est disponible uniquement sur les périphériques Firebox exécutant le système d'exploitation Fireware v11.12.2 et les versions ultérieures.

1. Si un message relatif à des fonctionnalités non prises en charge s'affiche, cliquez sur Oui pour continuer.
2. Cliquez sur Configurer.
   La fenêtre Propriétés du Mode d'Insertion ou du Mode Pont s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet Mappage d'Hôte.
4. Décochez la case des interfaces pour lesquelles vous souhaitez ajouter une entrée correspondant aux hôtes associés.
5. Cliquez sur Ajouter. Saisissez l'adresse IP du périphérique vers lequel vous souhaitez définir une route statique à partir du Firebox.
6. Cliquez dans la colonne Nom d'Interface pour sélectionner l'entrée de l'interface de l'entrée des hôtes associés.

1. Cliquez sur OK.
2. Enregistrer le Fichier de Configuration.

#### Voir aussi

Mode d'insertion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique