Rubriques Connexes

# Ajouter une Route Statique

Une route désigne la séquence des périphériques que le trafic réseau doit traverser de sa source jusqu'à sa destination. Un routeur est un périphérique de cette route qui détecte le point réseau suivant au travers duquel le trafic réseau est acheminé vers sa destination. Chaque routeur est connecté à deux réseaux au minimum. Un paquet peut traverser plusieurs points réseau avec des routeurs avant d'atteindre sa destination.

Vous pouvez créer des routes statiques pour envoyer du trafic vers des hôtes ou réseaux spécifiques. Le routeur peut ensuite envoyer le trafic depuis la route spécifiée jusqu'à la destination correcte. Si vous avez un réseau complet situé derrière un routeur sur votre réseau local, ajoutez une route réseau. Si vous n'ajoutez aucune route à un réseau distant, tout le trafic qui lui est destiné est envoyé à la passerelle par défaut du périphérique XTM.

Avant de commencer, vous devez bien saisir la différence entre une route réseau et une route hôte. Une route réseau est une route vers un réseau complet qui se trouve derrière un routeur, sur votre réseau local. Utilisez une route hôte si un hôte uniquement se trouve derrière le routeur ou si vous souhaitez acheminer le trafic vers un seul hôte.

Pour ajouter une route statique IPv4 ou IPv6, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Réseau > Routes.
   La page Routes apparaît.
2. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une route s'ouvre.

1. Dans la liste déroulante Choisir le type, sélectionnez une option :
   - Hôte IPv4 : sélectionnez cette option si un seul hôte IPv4 se trouve derrière le routeur ou si vous souhaitez acheminer le trafic par un seul hôte.
   - Réseau IPv4 : sélectionnez cette option si vous avez un réseau IPv4 complet derrière un routeur sur votre réseau local.
   - Hôte IPv6 : sélectionnez cette option si un seul hôte IPv6 se trouve derrière le routeur ou si vous souhaitez acheminer le trafic par un seul hôte.
   - Réseau IPv6 : sélectionnez cette option si vous avez un réseau IPv6 complet derrière un routeur sur votre réseau local.
2. Dans la zone de texte Acheminer vers, saisissez l'adresse de l'hôte ou l'adresse réseau. Si vous entrez une adresse réseau, employez la notation de barre oblique.
   Pour plus d'informations sur la notation de barre oblique, reportez-vous à la rubrique À propos de la Notation de Barre Oblique.
3. Dans la zone de texte Passerelle, saisissez l'adresse IP du routeur.
   Assurez-vous que cette adresse se trouve sur l'un des réseaux identiques du périphérique XTM.
4. Dans la zone de texte Métrique, saisissez ou sélectionnez une valeur métrique pour la route. Les routes avec métriques faibles ont la priorité la plus élevée.
5. S'il s'agit de la route d'un hôte IPv6 ou d'un réseau IPv6, vous pouvez cocher la case Spécifier l'interface pour choisir à quelle interface cette route s'applique.
   Sélectionnez une interface avec prise en charge IPv6 dans la liste déroulante située en regard.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter une route.
   La boîte de dialogue Configurer les routes indique la route réseau configurée.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Si le Firebox est configuré en mode d'insertion, la table de routage du Firebox peut ou non afficher immédiatement l'interface correcte d'une route statique suite au redémarrage du périphérique ou après avoir déplacé la passerelle associée à une route statique vers une autre interface. Le Firebox ne peut mettre à jour la table de routage avec l'interface correcte pour une route statique tant qu'il n'a pas reçu de trafic réseau via la passerelle pour cette route statique. Le Firebox met à jour la table de routage interne à la demande lorsqu'un trafic provient de la passerelle.

#### Voir Aussi

Routes et Routage

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique