Rubriques Connexes

# Méthodes Multi-WAN et Routage Dynamique

Si vous utilisez le routage dynamique, vous pouvez utiliser la table de routage ou l'option de configuration tourniquet multi-WAN. Les routes qui utilisent une passerelle ou un réseau interne (facultatif ou approuvé) ne sont pas affectées par l'option multi-WAN que vous sélectionnez.

## Cas d'utilisation de l'option de table de routage

L'option de table de routage est appropriée si :

- Vous activez le routage dynamique (protocoles RIP, OSPF ou BGP) et les routeurs du réseau externe publient des routes vers le Firebox pour que ce dernier puisse apprendre les meilleures routes vers les emplacements externes.
- Vous devez obtenir un accès à un site ou à un réseau externe via une route spécifique sur un réseau externe. Voici quelques exemples :

- Vous disposez d'un circuit privé utilisant un routeur à relais de trames sur le réseau externe.
- Vous souhaitez que tout le trafic à destination d'un emplacement externe traverse toujours une interface externe spécifique du Firebox.

L'option de table de routage est le moyen le plus rapide d'équilibrer la charge entre plusieurs routes jusqu'à Internet. Une fois cette option configurée, l'algorithme ECMP gère toutes les décisions de connexion. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire sur le Firebox.

Le trafic d'équilibrage de charge à destination d'Internet à l'aide du protocole ECMP est basé sur les connexions, pas sur la bande passante.

## Quand utiliser l'option tourniquet

Utilisez la méthode Tourniquet pour répartir le trafic sur chaque interface externe en se basant sur la bande passante plutôt que sur les connexions.

Si vous disposez d'un Firebox avec mise à niveau Pro, l'option tourniquet pondérée vous propose des options permettant d'envoyer davantage de trafic sur une interface externe par rapport à une autre. Simultanément, l'algorithme de tourniquet répartit le trafic sur chaque interface en se basant sur la bande passante et non les connexions. Vous bénéficiez ainsi d'un contrôle accru sur la quantité d'octets de données envoyés par le biais de chaque fournisseur de services Internet.

#### Voir aussi

À propos des Méthodes Multi-WAN

Configurer la Méthode Multi-WAN de Table de Routage

Configurer la Méthode Multi-WAN du Tourniquet

Lire les Tables de Routage de Firebox

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique