Rubriques Connexes

# Réinitialiser un périphérique Firebox X e-Series

Suivez ces étapes pour restaurer les paramètres usine par défaut d'un périphérique Firebox X e-Series.

Après avoir effectué cette procédure de restauration :

- Le périphérique est restauré à ses paramètres d'usine par défaut
- Fireware Web UI lance automatiquement l'assistant Web Setup Wizard lorsque vous vous connectez.
- Le périphérique est détectable par le Quick Setup Wizard
- Le périphérique est détectable comme un nouveau membre de FireCluster (s'il prend en charge FireCluster)

Les étapes pour réinitialiser votre appareil varient en fonction du modèle de périphérique.

Démarrer un Firebox X Core ou Peak e-Series en mode sans échec

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut d'un périphérique Firebox X Core ou Peak e-Series, vous devez d'abord démarrer Firebox en mode sans échec.

1. Mettez Firebox hors tension.
2. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas situé sur le panneau avant du périphérique pendant que vous mettez Firebox sous tension.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le message WatchGuard Technologies apparaisse sur l'affichage LCD :

Lorsque le périphérique démarre en mode sans échec, l'écran LCD indique le numéro de modèle, suivi de l'expression « sans échec ».

Lorsque vous démarrez un périphérique Firebox X Core ou Peak e-Series en mode sans échec :

- Les paramètres de réseau et de sécurité usine par défaut sont utilisés.
- La clé de fonctionnalité active n'est pas supprimée. Si vous exécutez l'Assistant Quick Setup Wizard pour créer une nouvelle configuration, la clé de fonctionnalité précédemment importée est utilisée.
- Votre configuration actuelle n'est supprimée qu'une fois une nouvelle configuration enregistrée. Si vous redémarrez Firebox avant d'avoir enregistré une nouvelle configuration, le périphérique utilisera l'ancienne configuration.

Rétablir les paramètres usine par défaut d'un Firebox X Edge e-Series

Lorsque vous réinitialisez un périphérique Firebox X Edge e-Series, les paramètres de la configuration d'origine sont remplacés par les paramètres usine par défaut. Pour restaurer les paramètres usine par défaut du périphérique :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Rétablir situé à l'arrière du périphérique.
3. Connectez l'alimentation tout en appuyant sur le bouton Rétablir.
4. Continuez de maintenir enfoncé le bouton Rétablir jusqu'à ce que le témoin jaune Attn devienne fixe. Ceci indique que les paramètres usine par défaut ont bien été restaurés.
   Ce processus prend au moins 45 secondes.
5. Relâchez le bouton Rétablir.

Vous devez redémarrer le périphérique avant de vous y connecter. Si vous essayez d'accéder au périphérique sans l'avoir redémarré, une page Web contenant le message suivant apparaît : Votre périphérique s'exécute à partir d'une copie de sauvegarde du microprogramme. Ce message peut également s'afficher si le bouton Rétablir reste enfoncé. Si ce message continue de s'afficher, vérifiez l'état du bouton Rétablir, puis redémarrez le périphérique.

5. Déconnectez l'alimentation.
6. Connectez de nouveau l'alimentation.
   Le témoin lumineux d'alimentation s'allume et votre périphérique est réinitialisé.

Une fois les paramètres usine par défaut rétablis, vous pouvez utiliser l'Assistant Quick Setup Wizard ou Web Setup Wizard pour créer une configuration de base ou restaurer une image de sauvegarde enregistrée.

Pour plus d'informations, voir À propos des Assistants d'Installation Firebox.

#### Voir aussi

Réinitialiser un Firebox

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique