Rubriques Connexes

# Interfaces

Sur la page Tableau de Bord > Interfaces, vous pouvez consulter la bande passante utilisée par chaque interface de votre Firebox et des informations détaillées sur chaque interface. Cela comprend les interfaces sans fil configurées pour vos périphériques AP.

## Consulter la Bande Passante de l'Interface

Sur la page Interfaces, onglet Bande Passante, vous pouvez consulter la bande passante des connexions entrantes et sortantes traversant chaque interface du Firebox.

Pour chaque interface, ces détails sont inclus :

Zone

La zone approuvée pour cette interface.

Adresse IP

L'adresse IP de cette interface.

Passerelle

La passerelle définie pour cette interface.

Masque réseau

Le masque réseau configuré pour cette interface.

MAC

L'adresse MAC définie pour cette interface.

Envoyé

La quantité totale de bande passante utilisée (en Ko) pour le trafic envoyé sur cette interface.

Reçu

La quantité totale de bande passante utilisée (en Ko) pour le trafic reçu sur cette interface.

## Consulter les détails de l'interface

Pour consulter des informations détaillées sur les interfaces réseau du Firebox :

1. Sélectionnez Tableau de bord > Interfaces.
   La page Interfaces s'affiche, avec l'onglet Bande Passante sélectionné par défaut.
2. Sélectionnez l'onglet Détails.
   Des informations détaillées sur chaque interface s'affichent.

État de connexion

Si l'interface est active, le mot Actif s'affiche. Si elle n'est pas active, Inactif s'affiche.

Activé

Indique si chaque interface est activée ou désactivée.

Multi-WAN

Informations concernant les paramètres de configuration multi-WAN. Cette colonne s'affiche uniquement lorsque plusieurs interfaces Externes sont configurées sur votre Firebox

alias

Le nom de l'interface.

Nom

Le numéro d'interface.

Zone

La zone approuvée pour chaque interface.

Adresse IPv4

L'adresse IPv4 et le masque de réseau configurés pour chaque interface.

Passerelle

La passerelle définie pour chaque interface.

L'adresse MAC

L'adresse MAC pour chaque interface.

Vitesse de connexion

La vitesse de connexion de chaque interface.

IPv6

L'adresse IPv6 configurée pour l'interface sélectionnée. Lorsque vous choisissez une interface, si le protocole IPv6 est configuré pour cette interface, des informations relatives à la configuration IPv6 de cette interface s'affichent dans cette zone de texte.

Serveurs DNS

Les Serveurs DNS qui génèrent une adresse IP pour l'interface externe, si vous configurez l'interface externe sur le périphérique pour qu'elle utilise un serveur PPPoE afin d'obtenir une adresse IP.

## Libérer ou renouveler un bail DHCP

Pour toute interface externe pour laquelle l'option DHCP est activée, vous pouvez libérer ou renouveler le bail DHCP sur une adresse IP. Sont comprises les interfaces VLAN externes.

1. Sélectionnez Tableau de bord > Interfaces.
   La page Interfaces apparaît.
2. Sélectionnez l'onglet Détails.
3. Sélectionnez une interface externe avec l'option DHCP activée.
   Les boutons Bail DHCP et Renouvellement DHCP sont activés au bas de la page.

1. Pour libérer le bail DHCP pour l'interface sélectionnée, cliquez sur Bail DHCP.
2. Pour rafraîchir le bail DHCP pour l'interface sélectionnée, cliquez sur Renouvellement DHCP.

Pour plus d'informations sur les pages Tableau de Bord, voir Surveiller votre Firebox avec Fireware Web UI.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique