Rubriques Connexes

# Utiliser le Web UI de point d'accès WatchGuard

(périphériques AP100, AP102, AP200 et AP300 uniquement)

Pour afficher les informations de base de vos périphériques AP100, AP102, AP200 et AP300 et gérer certains paramètres de ces périphériques AP, vous pouvez vous connecter directement au Web UI du Point d'Accès WatchGuard. De l'onglet Web UI de point d'accès, vous pouvez :

- Voir les détails de la configuration actuelle du périphérique AP
- Gérer les paramètres réseau du périphérique AP
- Modifier le mot de passe du périphérique AP
- Mettre à niveau le microprogramme du périphérique AP
- Voir les Journaux des Périphériques AP
- Enregistrer les modifications de configuration du périphérique AP ou annuler des changements récents

Comme vous gérez la configuration, les mots de passe et les mises à niveau de microprogramme de votre périphérique WatchGuard AP couplé du contrôleur de passerelle sans fil sur le Firebox, il n'est pas souvent nécessaire d'utiliser le Web UI de Point d'Accès de WatchGuard pour gérer directement la configuration de votre périphérique AP.

Le Web UI du Point d'Accès WatchGuard n'est pas disponible sur les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420.

## Utiliser Web UI de points d'accès de WatchGuard

Avant de pouvoir connecter votre ordinateur directement au périphérique WatchGuard AP pour la première fois, vous devez changer les paramètres réseau sur votre ordinateur pour lui permettre d'accéder au périphérique AP. Vous pouvez ensuite vous connecter au périphérique AP pour gérer ses paramètres. Si vous changez les paramètres du réseau du périphérique AP et souhaitez ultérieurement vous connecter directement au périphérique AP, vous devez configurer votre ordinateur pour qu'il utilise une adresse IP et une passerelle sur la même plage de réseau que l'adresse IP définie sur votre périphérique AP.

### Se Connecter à un Périphérique AP Directement Connecté à Votre Ordinateur

Pour vous connecter directement au Web UI du Point d'Accès de WatchGuard sur un périphérique AP qui utilise les paramètres d'usine par défaut :

1. Configurez votre ordinateur pour utiliser ces paramètres réseau :
   - Adresse IP — 192.168.1.2
   - Masque de sous-réseau — 255.255.255.0
   - Passerelle — 192.168.1.1
2. Connectez votre ordinateur directement au périphérique AP à l'aide d'un câble Ethernet.
3. À l'aide de votre navigateur, accédez à https://192.168.1.1.
   La page de connexion de Web UI du Point d'Accès de WatchGuard s'affiche.

1. Dans la zone de texte Mot de passe, entrez le mot de passe du périphérique AP.
   Le mot de passe par défaut est wgwap.
2. Cliquez sur Connexion.
   Le Web UI de point d'accès de WatchGuard apparaît, avec la page d'état de point d'accès sélectionnée.

Vous pouvez maintenant contrôler et gérer les paramètres de votre périphérique AP, comme indiqué dans les sections suivantes.

### Se connecter à un point d'accès sur votre réseau

En fonction de l'emplacement de votre ordinateur et du point d'accès sur le réseau, il pourrait être nécessaire d'ajouter une stratégie HTTPS pour autoriser les connexions au périphérique AP depuis un autre réseau. Pour plus d'informations, voir Ajouter une Stratégie HTTPS pour les Connexions au Web UI de Point d'Accès.

Avant de commencer, vérifiez que vous possédez l'adresse IP du périphérique AP.

- Firebox System Manager — Recherchez l'adresse IP d'un périphérique AP couplé dans l'onglet Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
  Pour plus d'informations, voir Contrôler l'état du périphérique AP.
- Fireware Web UI — Recherchez l'adresse IP d'un périphérique AP couplé sur la page Etat du Système > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
  Pour plus d'informations, voir Contrôler l'état du périphérique AP.
- Recherchez l'adresse IP d'un périphérique AP non couplé dans l'onglet Points d'Accès du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
  Pour plus d'informations, voir Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP.

Pour qu'un périphérique AP qui est connecté à Firebox se connecte au Web UI de Point d'Accès de WatchGuard :

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à https://<adresse IP du périphérique AP>.
   La page de connexion de Web UI du Point d'Accès de WatchGuard s'affiche.
2. Dans la zone de texte Mot de passe, entrez le mot de passe du périphérique AP.
   Pour un périphérique AP couplé, utilisez le mot de passe de WatchGuard AP configuré dans les paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur le Firebox. Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
3. Cliquez sur Connexion.
   Le Web UI de point d'accès de WatchGuard apparaît, avec la page d'état de point d'accès sélectionnée.

Vous pouvez maintenant contrôler et gérer les paramètres de votre périphérique AP, comme indiqué dans les sections suivantes.

## Vérifier les paramètres actuels du périphérique AP

Sur la page État du Point d'Accès, vous pouvez vérifier les paramètres réseau, les données du modèle, la version du microprogramme et le numéro de série pour le périphérique AP. Vous pouvez également restaurer les paramètres usine par défaut de votre périphérique AP.

Lorsque vous vous connectez à votre périphérique AP, la page État du point d'accèsest sélectionnée par défaut.

Pour accéder à la page État du point d'accèset pour revoir les paramètres du périphérique AP :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez État.
   La page État du point d'accès apparaît.

1. Consultez les paramètres actuels de votre périphérique AP.

Pour réinitialiser votre périphérique AP et restaurer les paramètres usine par défaut :

Sur la page État du point d'accès, cliquez sur Restaurer les paramètres usine par défaut.

## Gérer les paramètres réseau

Par défaut, votre périphérique AP utilise DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP sur votre réseau. Lorsque vous configurez votre périphérique AP, vous pouvez continuer d'utiliser DHCP pour configurer automatiquement les paramètres réseau ou vous pouvez utiliser une adresse IP statique et configurer manuellement les paramètres réseau. Pour vous aider à identifier facilement le périphérique AP, vous pouvez également spécifier un nom de périphérique convivial pour le périphérique AP.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Paramètres.
   La page Paramètres réseau s'affiche.

1. Sélectionnez une option :
   - DHCP
   - Static
2. Si vous sélectionnez Statique, dans la section Paramètres du réseau IP, saisissez les paramètres de configuration du réseau pour le périphérique AP.
3. Pour spécifier un VLAN, entrez le numéro de VLAN dans la zone de texte ID du VLAN.
4. Pour spécifier un nom convivial pour le périphérique AP, dans la zone de texte Nom du Périphérique, saisissez un nom pour le périphérique AP.
5. Pour activer l'accès d'assistance technique via SSH, cochez la case Activer Ssdh.
6. Cliquez sur Sauvegarder

### Paramètres VPN d'un Contrôleur de Passerelle Sans Fil Distant

Vous pouvez déployer vos périphériques AP sur des sites distants et les gérer via une connexion VPN SSL grâce au Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Vous devez créer un compte d'utilisateur VPN sur le Firebox et télécharger un profil Mobile VPN sur le Firebox.

Pour plus d'informations, voir À propos du Déploiement VPN Distant des Périphériques AP.

Pour autoriser un périphérique AP déployé à distance à être géré par un Contrôleur de Passerelle Sans Fil via un VPN :

1. Sélectionnez Activer VPN.
2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le profil VPN que vous avez téléchargé sur le Firebox Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
3. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur d'authentification VPN, saisissez le nom d'utilisateur du compte d'utilisateur VPN.
4. Dans la zone de texte Mot de passe d'authentification VPN, saisissez le mot de passe du compte d'utilisateur VPN.
5. Cliquez sur Sauvegarder

## Changer le mot de passe du point d'accès

Tous les périphériques AP utilisent le même mot de passe par défaut : wgwap. Le mot de passe est modifié automatiquement lorsque vous couplez le périphérique AP avec un Firebox. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le Web UI du Point d'Accès WatchGuard pour modifier le mot de passe du périphérique AP. Si vous utilisez le Web UI de Point d'Accès de WatchGuard pour modifier le mot de passe du périphérique AP, vous devez utiliser le mot de passe de couplage pour ce périphérique AP dans le Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur le Firebox. Pour plus d'informations, voir À propos des Mots de Passe du PériphériqueAP.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Mot de passe.
   La page Mot de passe local s'affiche.

1. Dans la zone de texte Mot de passe actuel, entrez le mot de passe actuel du périphérique AP.
   Si vous n'avez jamais changé le mot de passe, saisissez le mot de passe par défaut, wgwap.
2. Dans les zones de textes Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe de votre périphérique AP.
3. Cliquez sur Sauvegarder

## Mettre à niveau le microprogramme du périphérique AP

Lorsque vous gérez votre périphérique WatchGuard AP avec le contrôleur d'accès de passerelle sur votre Firebox, le microprogramme de votre périphérique AP est automatiquement mis à jour par défaut si le contrôleur sur le Firebox détecte une nouvelle version disponible. Vous pouvez également choisir la mise à niveau manuelle du microprogramme sur votre périphérique AP à partir du Web UI de point d'accès, si une mise à jour du microprogramme du périphérique AP est disponible sur la page Téléchargements de logiciel de WatchGuard.

Avant de pouvoir effectuer la mise à niveau du microprogramme de votre périphérique AP, vous devez avoir enregistré l'image du microprogramme sur l'ordinateur connecté à votre périphérique AP.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Mise à niveau du microprogramme.
   La page Mise à niveau du microprogramme apparaît.

1. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier image du microprogramme.
   Le chemin du fichier image du microprogramme apparaît dans la zone de texte Emplacement du microprogramme
2. Cliquez sur Mettre à niveau.

N'éteignez pas le périphérique AP lors de la mise à niveau du microprogramme. Éteindre le périphérique durant la mise à niveau du microprogramme peut faire redémarrer le périphérique AP en mode sans échec. Lorsque le périphérique AP est en mode sans échec, son Web UI propose une seule option, à savoir la mise à niveau du microprogramme du périphérique AP. Pour plus de détails sur la récupération et le mode sans échec du périphérique AP, voir la Base de Connaissances WatchGuard.

## Afficher les Messages de Journal du Périphérique AP

Afin de diagnostiquer les problèmes du périphérique AP, vous pouvez consulter les messages de son journal système.

Pour afficher les messages du journal système du périphérique AP, sélectionnez Journal Système dans le menu de navigation de gauche.

## Enregistrer ou annuler des changements de configuration

Si vous avez apporté des changements à la configuration du périphérique AP qui ne sont pas encore appliqués, vous pouvez choisir de les enregistrer et les appliquer au périphérique AP ou de les annuler.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Enregistrer/Annuler:0
   La page Enregistrer/Annuler s'affiche.

1. Pour appliquer les changements et les enregistrer dans la configuration du périphérique AP, sélectionnez un changement dans la Liste de changements non enregistrés et cliquez sur Enregistrer et Appliquer.
2. Pour annuler un changement, sélectionnez un changement dans Liste de changements non enregistrés et cliquez sur Annuler.

#### Voir aussi

Solutions Sans fil WatchGuard

À propos de la Configuration du Périphérique AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique